비상구 발코니 안전관리 및 철거 안내문

안녕하십니까?

영등포소방서 예방과 검사지도팀입니다.

우리 서에서는 다중이용업소의 비상구 추락위험 방지 등 안전관리를 위한 대책을 지속적으로 추진하고 있습니다. 최근 폐업된 다중이용업소 건물외벽에 설치되어 있는방치된 비상구 발코니에서 건물 관계인이 작업 중 발코니가 붕괴되어 추락하는 사고가 발생하였습니다. 따라서, 건물 내 다중이용업소 폐업 후 비상구 발코니를 철거하지 않았거나 바닥 철제 등이 부식된 상태로 방치된 발코니 등은 유지·보수 및 철거가 될 수 있도록 당부 드리니, 관계인께서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

※ 비상구(발코니)설치 기준(다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 별표 2)

	비상구(발코니) 설치 기준
다중이용업소 영업장의 위치가 4층 이하(지하층인 경우는 제외한다)인 경우 설치 가능 ⇨ 피난 시에 유효한 발코니(가로75센티미터 이상, 세로150센티미터 이상, 높이100센티미터 이상 인 난간을 말한다)를 설치하고 그 장소에 적합한 피난기구를 설치할 것

□ 다중이용업소에 설치된 비상구(발코니)사진

비상구 발코니 설치 모습		부식 진행된 철제 난간

※ 문의 사항 : 영등포소방서 예방과(☎ 02-6981-7081)

영등포소방서장