비상구 안전관리 실태점검 및 홍보 결과

(용산소방서)

□ 개 요

○ 기  간 : 2014. 11. 13 ~ 11. 14(2일간)

○ 대  상 : 지하연계복합건축물 게이트웨이타워 등 4개소

○ 인  원 : 검사지도팀장 등 6명(연인원 12명)

□ 추진결과

○ 지하연계통로 소방시설 등 실태조사 및 작동기능점검 결과

☞ 특이사항 없음(붙임 참고)

○ 지하통로 상 비상과 안전관리 홍보 현수막 게재 ☞ 4개 설치 완료

○ 관계자 소방안전관리 교육(22명), 겨울철 화재예방 캠페인 실시

☞ 리훌렛 배부(212장)

□ 주요활동 사진

게이트웨이타워
용산파크타워2차

아스테리움용산
LS용산타워

붙임  :  지하연계통로 실태조사 및 작동기능점검 결과 1부.  끝.

지하연계통로 실태조사 및 작동기능점검 결과

소방대상물 상호(주소)	게이트웨이타워 (용산구 후암로 107)	관계인 (연락처)	양재목 (727-5559)
지하연계통로 현황	지하철 4호선서울역 11번 출구 계단시작부분에서 계단(지하방향) 으로 연결되어 있으며 건물지하와 바로 연결된 형태이며 즉, 통로는 없는 형태임.
점검자 (직위 및 성명)	위. 전영선, 장. 박형진
각 설비별 작동기능점검결과(해당설비에만 기재)
소화기구	지하 각 상점마다 비치(특이사항 없음)
경보설비	천장에 감지기 설치(특이사항 없음)
소화설비	천장에 S.P설비 설치(특이사항 없음)
피난설비	유도등 설치(특이사항 없음)
소화용수설비
소화활동설비
그 밖의 소방시설등	댐퍼 작동 스위치 설치(특이사항 없음)

소방대상물 상호(주소)	용산파크타워 (용산구 서빙고로 67)	관계인 (연락처)	조성훈 (795-0382)
지하연계통로 현황	지하철 4호선이촌역 1번 출구 계단시작부분에서 용산파크타워2차 지하주차장으로 가는 길이 있지만, 천장이 없는 개방형 공간으로 통로로 볼수 없음(소방시설 없음)
점검자 (직위 및 성명)	위. 전영선, 장. 박형진
각 설비별 작동기능점검결과(해당설비에만 기재)
소화기구	지하철 1번 출구 소화기 비치(특이사항 없음)
경보설비	지하철 1번 출구 감지기 설치(특이사항 없음)
소화설비	지하철 1번 출구 S.P설비 설치(특이사항 없음) 옥내소화전함 설치(특이사항 없음)
피난설비	유도등 설치(특이사항 없음)
소화용수설비
소화활동설비
그 밖의 소방시설등	지하철 1번 출구 방화셔터 설치됨(특이사항 없음)

소방대상물 상호(주소)	LS용산타워 (용산구 한강대로 92)	관계인 (연락처)	이병국 (799-7110)
지하연계통로 현황	지하철 4호선 신용산역 2번 출구 계단시작부분에서 LS용산타워 지하1층과 연결되어 지하상가 부분까지 약 20m지하통로가 있음 통로부분 소방시설 및 관리는 LS용산타워에서 주관
점검자 (직위 및 성명)	위. 정기수, 위. 강현구
각 설비별 작동기능점검결과(해당설비에만 기재)
소화기구	지하철 2번 출구 소화기 비치(특이사항 없음)
경보설비	지하철 2번 출구 감지기 설치(특이사항 없음)
소화설비	지하철 1번 출구 S.P설비 설치(특이사항 없음)
피난설비	유도등 설치(특이사항 없음)
소화용수설비
소화활동설비
그 밖의 소방시설등	지하철 2번 출구 방화셔터 설치됨(특이사항 없음)

소방대상물 상호(주소)	아스테리움용산 (용산구 한강대로30길 25)	관계인 (연락처)	이상배 (797-1690)
지하연계통로 현황	LS용산타워 지하1층 상가 끝부분에서 약 30m통로가 있고 아스테리움용산 지하1층과 연결되어 있음 통로부분 소방시설 관리는 아스테리움용산에서 이루어짐
점검자 (직위 및 성명)	위. 정기수, 위. 강현구
각 설비별 작동기능점검결과(해당설비에만 기재)
소화기구	지하통로 소화기 비치(특이사항 없음)
경보설비	화재 감지기 설치(특이사항 없음)
소화설비	S.P설비 설치, 옥내소화전 설치(특이사항 없음)
피난설비	유도등 설치(특이사항 없음)
소화용수설비
소화활동설비
그 밖의 소방시설등	방화셔터 설치됨(특이사항 없음)