피난 ․ 방화시설 및 방화구획

비상구 안전관리 안내문

❖ 유형별 위반행위

❖ 위반행위 및 벌칙

대 상	위반행위	과태료
소방대상물	피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위	300만원
	피난ㆍ방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위 피난ㆍ방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 그밖에 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위	300만원
다중이용업소	피난시설이나 방화시설을 폐쇄ㆍ훼손ㆍ변경하는 등의 행위를 한자	300만원

♤ 피난시설은 비상구(출입구), 복도, 계단(직통계단, 피난계단, 특별피난계단)등이며,

방화시설(건축규모:연면적 1,000㎡이상)은 방화문, 방화벽, 방화셔터 등이 해당됩니다.

강 북 소 방 서 장

☎ 02)6946-0181~2

공동주택(아파트) 주민안전을 위한

소방차 전용구역 준수 안내

충북 제천·경남 밀양 화재 참사 당시 현장에 불법 주·정차된 차들로 소방차가 제때 진입하지 못해 피해가 커졌습니다. 소방차 전용구역은 화재·구조·구급상황 발생 시 공동주택 거주 주민의 안전을 위하여 꼭 비워져 있어야 하는 공간입니다. 아파트 거주민의 적극적인 관심과 협조를 부탁드립니다.

아파트단지 내 소방차전용구역 비워둘수록 골든타임을 단축시킵니다.

■ ’18.8.10.이후 주택건설사업계획 승인 또는 건축허가를 받은 공동주택의

경우 소방차 전용구역 설치 의무화(기존 건설된 공동주택 해당 없음)

소방기본법 개정사항

제21조의2(소방자동차 전용구역 등) ① 「건축법」 제2조제2항제2호에 따른 공동주택 중 대통령령으로 정하는 공동주택의 건축주는 제16조제1항에 따른 소방활동의 원활한 수행을 위하여 공동주택에 소방자동차 전용구역(이하 "전용구역"이라 한다)을 설치하여야 한다.

② 누구든지 전용구역에 차를 주차하거나 전용구역에의 진입을 가로막는 등의 방해행위를 하여서는 아니 된다.

제56조(과태료) 제21조의2제2항을 위반하여 전용구역에 차를 주차하거나 전용구역에의 진입을 가로막는 등의 방해행위를 한 자에게는 100만원 이하의 과태료를 부과한다.

강북소방서장

공동주택(아파트)

옥상출입문 자동개폐장치 설치안내

화재 등 비상사항 발생 시 옥상으로 용이하게 피난할 수 있도록 화재를 감지하여 자동 개폐되는 출입장치 설치로 소중한 시민의 생명을 보호하고자 함.

❏ 배  경

○ 공동주택 옥상 출입문은 화재 등 비상시 입주자들이 옥상으로 대피할 수

있도록 개방관리 되어야 함에도, 평상시 방범 등의 이유로 잠금 상태로 관리

○ 이에 따라, 화재 등 비상상황 발생 시 옥상 출입문이 소방시스템과 연동하여

자동으로 잠김 상태가 풀려 입주민이 안전하게 대피할 필요성 대두

❏ 관리 방법

○ 옥상 출입문은 평소에는 잠겨 있다가, 화재 등 비상상황 발생 시는 소방

시스템과 연동되어 잠금장치가 자동으로 풀리도록 하여 입주민이 안전하게

대피하는 자동개폐장치를 설치·유지

❏ 옥상출입문 자동개폐장치 설치도

	① 화재발생
	⇓
	② 자동화재감지기 동작
	⇓
	③ 수신기(소화전내 중계기)
	⇓
	④ 자동개폐장치 동작
	⇓
	⑤ 비상문 개방
	⇓
	⑥ 입주민 대피

❏ 관련 법령

□ 주택건설기준 등에 관한 규정 제16조의2(출입문)

③ 주택단지 안의 각 동 옥상 출입문에는 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』 제39조제1항에 따른 성능인증 및 같은 조 제2항에 따른 제품검사를 받은 비상문자동개폐장치를 설치하여야 한다. 다만, 대피공간이 없는 옥상의 출입문은 제외한다. <신설 2016.2.29. 시행>

⇒ 이 규정은 신축아파트만 적용되며 기존 아파트는 인명피해 방지를 위해 권고사항으로 추진하고 있습니다.(이미 설치되어 있는 아파트는 해당없음)

【 문의사항은 강북소방서 예방과(6946-0181)로 문의하여 주시기 바랍니다.】

강 북 소 방 서 장

	분말소화기 관리요령 안내문

❖ 소화기는 화재발생 초기에 누구나 쉽게 사용하여 신속하게 화재를 진압할 수 있는 중요한 소방시설입니다.

❖ 평소 건물내 설치되어 있는 소화기를 점검요령에 따라 잘 관리 하신다면 화재로부터 여러분의 소중한 생명과 재산을 보호할 수 있습니다.

□ 분말소화기란?

❍ 우리나라에서 가장 많이 보급되어 있는 소화기로 인산암모늄이 주성분이며, 질식 및 억제작용에 의하여 일반화재, 유류화재, 전기화재 등 모든 화재에 효과적으로 사용

□ 분말소화기의 종류

❍ 축압식 소화기 : 소화기 내부에 소화약제와 질소가스가 함께 충전되어 있으며, 압력확인을 위한 압력계가 부착되어 있음.

❍ 가압식 소화기 : 소화기 내부에 소화약제와 별도의 가압용 가스용기를 설치되어 있으며, 압력계가 없음.

〈 축압식 소화기 〉		〈 가압식 소화기 〉

□ 분말소화기 점검횟수

❍ 외관점검 : 월 1회 이상(일상점검은 수시)

❍ 작동기능점검(종합정밀점검) : 연 1회 이상

□ 분말소화기 점검요령

1. 소화기가 사용 가능한 상태로 유지 관리되는가?

〈 축압식 소화기 〉

▷ 소화기 상단부위의 압력계로 정상 사용여부 확인

녹색 범위	적색 부분	황색 부분
정상 사용가능	과압으로 사용은 가능	압력부족으로 사용불가

※소화기의 내부압력이 적정하게 유지되고, 소화기의 외부부식이 없으면, 수분침투가 없어 소화약제가 응고되지 않은 것으로 판단 가능

〈 가압식 소화기 〉

▷ 소화기를 뒤집어서 내부의 소화약제가 떨어지는 소리로

소화약제 응고여부 확인

⇒ 분말가루 흐르는 소리가 들리면 정상 사용 가능

2. 설치수량은 적정한가?

❍ 각 층마다 비치하되, 각 장소에서 소형소화기까지의 보행거리가 20m 이내,

대형소화기는 30m 이내가 되도록 배치

⇒ 바닥면적 33㎡ 이상의 거실에도 추가 비치

3. 소화기의 설치장소는 적정하며, 쉽게 찾을 수 있는가?

❍ 바닥으로부터 1.5m 이내 및 보기 쉬운 곳에 비치(소화기 위치표지 게시)

❍ 습기가 적고 서늘한 곳에 비치

4. 외관상 파손되어 있지는 않은가?

❍ 부식 및 파손여부 확인(형식승인 받은 제품인지 확인)

강 북 소 방 서

(☎ 6946-0181~2)

노후 소화기(10년 경과) 폐기 ․ 교체 안내문

□ 관련 법령 및 주요내용

❖ 화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의5 및

동법 시행령 제15조의4 (※ 시행 : 2017.1.28. / 경과조치 : 2018.1.27.한)

- 내용연수가 경과한 소화용품은 교체

- 내용연수 대상품목 : 분말소화기(내용연수 10년)

- 소방용품의 성능을 확인받은 경우에는 사용기한 연장 가능

❖ 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙 제2조의2 (※ 시행 : 2017.2.15.)

- 내용연수가 경과된 소화기는 1년 이내에 성능확인검사 실시

- 성능확인을 받은 경우 1회에 한하여 3년 연장

※ 검사기관 : 한국소방산업기술원 (☎ 031-289-2700)

□ 노후소화기 폐기 방법 (※사용자 자체 폐기처리)

❍ 폐소화기 수거 ․ 재활용업체 활용 (대량일 경우)

- 한국소방안전 사회적 협동조합 (전국 ☎ 1522-5119)

- 동호이지 (충북 충주 ☎ 043-855-5119)

- 삼우산기(주) (충북 음성 ☎ 02-2057-0119)

□ 위반행위에 대한 벌칙 (내용연한 도래후 1년 경과 소화기)

❍ 소방특별조사 : 조치명령(교체 또는 성능확인검사 실시 등)

소방특별조사 (소방서)	⋝	조치명령 (소방서)	⋝	미이행 (관계인)	⋝	벌칙 3년이하 징역 또는 3,000만원 이하 벌금

❍ 자체점검대상 : 거짓점검에 따른 관리사 및 업체 행정처분

자체점검보고서 제출 (관계인)	⋝	표본점검 등 실시 (소방서)	⋝	노후소화기 적발 (소방서)	⋝	관리사(업체) 처분 경고/자격정지/자격취소 경고/영업정지/등록취소

□ 기타 안내사항

❍ 노후소화기 폐기·교체 및 성능확인검사시 소방관계법령에 적합하게 소화기

설치해야 하며(축압식 소화기로 교체), 10년이 되지 않았더라도 성능에 문제가

있으면 즉시 교체

❍ 기타 궁금한 사항은 강북소방서 검사지도팀(☎ 02-6946-0191)으로 문의 바랍니다.

강북소방서장

	전기화재 주요원인 및 예방요령

전선피복의 연소나 전선과

접촉된 금속체 부위에

열이 발생하여 인화물질에

발화되어 화재가 발생

• 220V 전압 공급지역에서는

누전차단기를 반드시 설치하여야 하고,

• 110V 지역에도 누전차단기를

설치하면 누전발생시 자동으로

차단되어 더욱 안전하게 사용가능

전선이 낡아 선과 이

맞닿은상태로, 아크와 동시에 고열이 발생하는 현상

전기의 양극과 음극으로 된 두전선이 합선되면서 고열과 아크로 인해 주위의 인화물질에 착화되어 화재발생

•용량이 큰 전기기계기구를

동시에 여러개 사용제한

•후배선에서 피복이 벗겨져

합선되는 경우가 많으므로

전기설비관리에 유의

•과전류 발생시 전기를

차단하는 정격

용량의 퓨즈 또는

차단기를 사용

옥내배선이나 배선기구의

용량을 무시한 채 문어발배선 등으로 많은 전기기구를 사용하게 되면 과전류로 인해

전선이 맞붙어 아크와 함께

고열로 인한 화재발생

•열을 발생하는 전기기구는 반드시

콘센트에 한 개의 기구 사용

•규격전선 사용

•비닐전선은 용량초과 사용시

위험이 크므로 규격전선 사용

※ 전기사용시 3가지 안전수칙만 지켜도 90% 전기화재 예방 가능

○ 불법시설의 금지 및 임의 시설공사시 안전시공

○ 허용 전류치 이상의 부하사용 금지(전열기 등 동시 사용제한)

○ 누전차단기 주기적인 점검 및 노후시설 교체

	가스화재 예방을 위한 안전점검 요령

가스안전 사용수칙

1. 사용전 / 환 기

가스불을 켜기전 가스냄새가 나지 않은지 살펴보고 창문을 열어 가스연소시 필요한 공기가 실내에 충분히 들어오도록 합니다.

2. 사용중 / 점화확인

점화를 할때에는 확실히 불이 붙었는지 확인하도록 합니다.

불이 붙지 않은 줄도 모르고 콕크를 계속 열어두면 가스가 새어 위험합니다

3. 사용후 / 벨브잠금

점화콕크와 중간밸브를 잠급니다.

장시간 집을 비워둘 때는 중간밸브나 계량기 밸브까지 잠궈야 안전 합니다.

4. 평상시 / 누출점검

호스와 연소기 등의 이음새 부분과 호스에서 가스가 새지 않는지 비눗물이나 점검액 등으로 수시로 점검해야 합니다.

가스누출시 응급조치 요령

1. 콕크와 안전벨브를 잠근다.		2. 창문과 출입문을 열고 환기를 시킨다.
3. 화기 및 전기기구를 사용하지 않는다.		4. 도시가스회사로 연락하여 점검을 받는다.