비상구 등 안전관리 안내

건물 관계인의 자율적인 안전관리로 이용시민의 안전을 도모하고자, 비상구 등 피난․방화시설 관리에 필요한 준수사항 등을 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 관련법령

○「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제10조

○「다중이용업소의 안전관리에 관한 법률」제11조

□ 대상별 위반행위에 대한 벌칙

대 상	위반행위	과태료 부과금액
소 방 대상물	∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위	50 ~ 200만원
	∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위 ∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 ∘ 그 밖에 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위
다 중 이용업소	∘ 피난시설이나 방화시설을 폐쇄 · 훼손 · 변경하는 등의 행위를 한 자

※ 피난․방화시설 등의 범위 : 계단(직통계단․피난계단․옥외피난계단), 복도,

출입구(비상구포함), 옥상광장, 기타 피난시설, 피난통로, 방화구획(방화문 포함) 등

※ 폐쇄 : 유사시 사용할 수 없도록 잠그거나 용접 등 개방이 불가능하도록 한 행위

※ 훼손 : 제거하거나 고임장치 설치 또는 자동폐쇄장치를 제거하여 그 기능을 저해하는 행위

※ 특히 백화점 등 대형판매시설에서 비상구 출입문에 래핑광고 부착은 비상구

인식장애가 되는 훼손 행위에 해당되어 적발시 과태료가 부과됩니다.

□ 위반사항(예시)

도어체크 탈락 (미설치)	말발굽 설치	비상구 앞 장애물 적치	래핑광고 부착

□ 기타 문의사항

○ 광진소방서 예방과 ☏ 454-0119, 452-3285, 456-1110  FAX 458-0119

광진소방서장

	「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 개정관련 피난안내도 및 피난안내영상물 설치 안내
다중이용업소에서 화재 등 재난 그 밖의 위급상황의 발생시 이용객들이 안전하게 피난할 수 있도록 피난계단․피난통로, 피난설비 등이 표시되어 있는 피난안내도 설치 및 피난안내에 관한 영상물 상영에 대하여 개정 법령 시행에 따라 아래와 같이 안내하오니 기한내 설치하시기 바랍니다. □ 관련법령 ❍ 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 제12조 □ 시 행 일 ❍ 신규 영업장 : 2013. 2. 23부터 ❍ 기존 영업장 : 2014. 2. 23까지 (1년 유예) □ 피난안내도 ❍ 설치대상 : 모든 다중이용업소 ❍ 제외대상 • 영업장 바닥면적 합계 33㎡이하 • 영업장 내 구획된 실이 없고 어느 부분에서도 출입구 및 비상구 확인이 가능한 경우 □ 피난안내영상물 : 신규 대상에 한함 ❍ 상영대상(업종) • 영화상영관, 비디오물소극장업, 노래연습장업 • 단란주점 및 유흥주점 (피난안내영상물을 상영할 수 있는 시설이 설치된 경우에 한함) • 인터넷컴퓨터게임시설제공업 (PC방 → 책상마다 피난안내도 비치시 제외) • 영 제2조8호에 해당하는 영업으로 피난안내 영상물을 상영할 수 있는 시설을 갖춘 영업장 (전화방업, 화상대화방업, 수면방업, 콜라텍업) □ 피난안내도 및 피난안내영상물 포함 내용 ❍ 화재시 대피할 수 있는 비상구 위치 ❍ 구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지 피난동선 ❍ 소화기, 옥내소화전 등 소방시설의 위치 및 사용방법 ❍ 피난 및 대처방법 □ 위반시 과태료 부과 : 50만원 ~ 200만원 ❍ 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제12조, 제25조 ❍ 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제23조, 별표6

피난안내도 및 피난안내영상물 설치기준

□ 피난안내도

❍ 피난안내도 비치 위치 및 재질

• 영업장 주출입구 부분의 손님이 쉽게 볼수 있는 위치

• 구획된 실의 벽, 탁자 등 손님이 쉽게 볼 수 있는 위치

• 종이(코팅처리한 것을 말함), 아크릴, 강판 등 쉽게 훼손 또는 변형되지

않는 것으로 할 것

❍ 피난안내도의 크기(기존영업장 2014.02.13 시행)

• B4(257mm×364mm) 이상의 크기로 할 것

• A3(297mm×420mm) 이상의 크기로 할 것

☞ 각층별 영업장의 면적 또는 영업장

바닥면적이 각각 400㎡이상인 경우에는

A3로 할 것

□ 피난안내영상물

❍ 피난안내영상물의 상영 시간

• 영화상영관 및 비디오물소극장업

☞ 매회 영화상영 또는 비디오물 상영

시작 전

• 노래연습장 등 그밖의 영업

☞ 매회 새로운 이용객이 입장하여 노래방

기기 등을 작동할 때

□ 기타 문의사항

❍ 광진소방서 예방과 ☏ 452-3285, 456-1110  FAX 458-0119

광진소방서장

소화기 사용법 및 관리요령 안내문

❖ 소화기는 화재발생 초기에 누구나 쉽게 사용하여 신속하게 화재

진압할 수 있는 중요한 소방시설입니다.

❖ 평소 건물내 설치되어 있는 소화기를 점검요령에 따라 잘 관리 하신다면

화재로부터 여러분의 소중한 생명과 재산을 보호할 수 있습니다.

□ 소화기 사용방법

① 안전핀을 뽑는다.

② (바람을 등지고) 호스를 불쪽 방향으로 향한다.

③ 손잡이를 힘껏 누른다.

④ 비를 쓸듯이 약제를 방출한다.

□ 소화기 점검횟수

❍ 외관점검 : 월 1회 이상 (일상점검은 수시)

❍ 작동기능점검 (종합정밀점검) : 연 1회 이상

□ 소화기 점검요령

1. 소화기 사용가능 여부 점검 ⇒ 소화기는 사용 가능한 상태로 유지 관리되는가?

▷ 소화기 상단부위의 압력계로 정상 사용여부 확인

- 소화기 압력계 확인방법 -
녹색 범위	적색 부분	황색 부분
정상 / 사용가능	과압 / 사용가능	압력부족 / 사용불가

2. 설치장소별 적응성 및 능력단위의 적정여부 점검 ⇒ 설치장소에 적합한가?

3. 건물 규모별 또는 설치층별 적정 수량 설치여부 점검 ⇒ 설치수량은 적정한가?

4. 설치높이(바닥으로부터 1.5m 이내) 및 보기 쉬운 곳에 “소화기” 표지 게시여부 점검

⇒ 소화기의 설치장소는 적정하며, 쉽게 찾을 수 있는가?

5. 소화기의 파손 및 변형, 부식 등 외관 점검 ⇒ 외관상 파손되어 있지는 않은가?

□ 기타 문의사항

❍ 광진소방서 예방과 ☏ 454-0119, 452-3285, 456-1110  FAX 458-0119

광진소방서장

서식1)

소화기 이력관리표

대상명 : OOO 건물

일자	소화기번호	설치장소	구매일시	비치시기	충전시기	충전횟수	이상유무	비고
1
2
~
~
30
31

(매일 점검실시)

서식2) 소화기 점검표

소화기점검표
구매일시		점검관리자	정
충전일시			부
점검일시	이상유무	점검자 성명	점검사항
1월 일			안전핀 확인 압력게이지 여부 외관, 호스 확인 손잡이 파손여부 받침대 파손여부 (월1회 점검)
2월 일
3월 일
4월 일
5월 일
6월 일
7월 일
8월 일
9월 일			소화기번호
10월 일
11월 일			설치장소
12월 일
건물명 또는 상호명 ( ? F )

[작성방법]

(서식1) 소화기 이력관리표 작성관리

- 일일점검기록(이상유무 등)

- 연도별, 월별 점검기록 보관

(서식2) 소화기 점검표

- 월1회 점검

□ 서식 크기를 조정하여

코팅처리 후 소화기에

매단 후 점검사항기록