비상대피시설 설치대상 현황

□ OO구

하천명	위 치	설치형식	비 고

※ 작성 방법

- 작성대상 : 하천 진출입 시설(계단, 경사로, 비상사다리 등) 간격이 500m 이상인 구간

설치형식 : 사다리, 계단 등으로 작성

설치위치 : 도면에 표시하여 제출