비상소화장치함 가로등 설치대상(역촌)

연 번	비소번호	설치위치(도로명) 설치위치(법정동)	설치지점(건물명)	설치유형	가로등설치 유․무	비 고
1	1	갈현로 3가길 37 (역촌동 228-17)	일반가	일체형	무
2	9	서오릉로 25길 5-6 (구산동 309-5)	일반가	일체형	유
3	31	서오릉로 25길 30 (구산동 308-77)	일반가	분리형	무
4	51	서오릉로21길 30-25 (구산동 355-87)	일반가	일체형	유
5	69	갈현로27길 45-7 (갈현동 228-22)	일반가	일체형(호스릴)	유
6	73	진흥로 9길 21-15 (역촌동 25-36)	일반가	일체형	유
7	74	서오릉로23길 14 (구산동 316-7)	수국사	일체형	무
8	76	갈현로11가길 7-9 (구산동 177-102)	일반가	일체형(호스릴)	유

역촌119안전센터

※ 비상소화장치 적재비품 관리(본부 방호과-13820(2002.02.05.)호『비상소화장치 관리지침 개선계획 시달』

가. 문제점

〇 적재비품중 손전등은 자주 방전되어 유사시 활용이 불가능 할뿐만 아니라, 외부기관의 확인시                관리소홀로 보여짐.

- 손전등 관리

◦ 가로등이 설치되어 야간에 시설을 원활히 활용할수 있는 경우 손전등 회수

◦ 가로등이 없는 경우 예비용(미개봉) 밭데리 1개 추가 적재

◦ 향후 한전․구청등과 협의 비상소화장치 주변 가로등 설치추진

◦분리형 비상소화장치함 주변 가로등이 설치가 되어있는 경우에 지하식 소화전 접근이 곤란하여               이러한 경우에는 휴대용 랜턴이 필히 비치되어야 함

나. 개선사항

〇 향후 본부 건의하여 일체형 비상소화장치함에는 휴대용랜턴 미비치토록 건의예정