비상소화장치함 가로등 설치대상(예시)

연 번	비소번호	설치위치(도로명) 설치위치(법정동)	설치지점(건물명)	설치유형	가로등설치 유․무	비 고
1	20호	수색로18가길 14-1	일반주택가	분리형	유
2	29호	수색로18가길 40	일반주택가	분리형	유
3	63호	은평터널로1길 30	일반주택가	분리형	유
4	30호	수색로346-8	일반주택가	일체형	유
5	67호	수색로12가길 3-1	일반주택가	분리형	유
6	75호	수색로22나길 24-14	일반주택가	분리형	유
7	78호	수색로 22길 27	일반주택가	일체형	유
8	44호	수색로 268-2	수일시장	분리형	무
9	4호	은평터널로1길 21-1	일반주택가	일체형	유
10	70호	수색로 18길 45-32	일반주택가	호스릴 일체형	유
11	79호	은평터널로1길 16	수색어린이집 뒤	분리형	유
12	54호	증산로13가길 20	일반주택가	분리형	유
13	58호	증산로9길 45	일반주택가	분리형	유
14	72호	증산로5길 38	일반주택가	분리형	유
15	65호	증산로9길 46-25	일반주택가	분리형	무
16	10호	가좌로11가길 29-2	일반주택가	호스릴 일체형	유
17	18호	은평터널로9가길 15	일반주택가	호스릴 일체형	유
18	55호	가좌로11나길 34	일반주택가	호스릴 일체형	유
19	64호	은평터널로5길 21	일반주택가	분리형	유

안전센터

※ 비상소화장치 적재비품 관리(본부 방호과-13820(2002.02.05.)호『비상소화장치 관리지침 개선계획 시달』

가. 문제점

〇 적재비품중 손전등은 자주 방전되어 유사시 활용이 불가능 할뿐만 아니라, 외부기관의 확인시                관리소홀로 보여짐.

- 손전등 관리

◦ 가로등이 설치되어 야간에 시설을 원활히 활용할수 있는 경우 손전등 회수

◦ 가로등이 없는 경우 예비용(미개봉) 밭데리 1개 추가 적재

◦ 향후 한전․구청등과 협의 비상소화장치 주변 가로등 설치추진

◦분리형 비상소화장치함 주변 가로등이 설치가 되어있는 경우에 지하식 소화전 접근이 곤란하여               이러한 경우에는 휴대용 랜턴이 필히 비치되어야 함

나. 개선사항

〇 향후 본부 건의하여 일체형 비상소화장치함에는 휴대용랜턴 미비치토록 건의예정