▣  비상소화장치함 고장 사진 (주변 CCTV 부재로 확인불가)

문짝 이탈 (연결고리 파손)	측면 기둥면 찌그러진 모습