과업지시서

『비상소화장치 집수정 물탱크 보온 공사』

1. 공사 개요

가. 공사명 : 비상소화장치 집수정 물탱크 보온 공사

나. 위  치 : 강동구 천호대로 213길 1(GS초이주유소 맞은편)

라. 주요 내용 : 비상소화장치 물탱크 보온재 보수 공사

2. 공사 시방

가. 보온재 등 : 보온재는 측판 및 상판에 은박 아티론 보온재 20mm 두께로 일체성형 하며, 단열효과에 이상이 없도록 제조되어야 한다. 탱크 내 열 손실을 방지하여 겨울철 탱크 내 소방용수가 어는 것을 방지한다.

나. 시공자의 의무

(1) 당 현장의 제반 사항을 준수 한다.

(2) 안전관리를 철저히 하며 안전 관리자는 상주 한다.

(3) 설계도면 및 시방서에 의하여 시공 할 지라도 현장 변경 사항이 발생 시에는 담당자 협의를 득 한 후 현장 여건에 맞게 시공한다.

(4) 시공 중 주변 설비를 훼손하지 않으며 부득이하게 이설 시에는 원상 복구 한다.

(5) 내부 철구조물 공사시에는 작물에 손상이 없도록 하며 용접 작업은 시설 내부에서 일체 실시하지 않는다.

(6) 작업자는 제반 안전수칙을 준수하여 작업하여야 한다.

(7) 매일 작업 종료 후에는 현장을 정리 정돈하여야 한다.

(8) 지정된 장소 외에는 흡연을 하지 않는다.

(9) 작업자는 작업복 및 안전화를 착용하고 작업을 실시한다.

(10) 당 현장 내에서는 불필요한 행위나 언행을 하지 않는다.

다. 이   의

본 공사 중 도면과 시방서의 내용이 상이할 때, 명기되어 있지 않을 때 또는 의문이 생길 때는 감독원과 협의 후 지시에 따른다. 단, 감독원이 인정하는 중요사항에 대해서는 현장 대리인은 감독원과 공사범위 내에서 협의할 수 있다.

라. 경미한 변경

시방서에 명기되지 아니한 사항이라 할지라도 현장 마무리, 맞춤 등의 관계로 재료의 설치 위치 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증감의 경미한 변경은 감독원의 지시에 따라 도급 금액 범위 내에서 이를 시공하여 본 공사를 완공한다.

마.  자    재

(1) 자재일반

가설 공사용 자재 또는 특기한 것을 제외하고는 도면 또는 특기 시방서에 지정한 자재를 사용하여야 하며, 그 이외의 것은 모두 K.S 또는 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

(2) 검  사

현장에 반입한 자재는 K.S 표시 품으로 하고 K.S 표시가 없는 품목에 대

해서는 감독원의 검사를 받아 동등 이상이라고 판정을 받은 것을 사용

한다.

공사 위치

○강동구 천호대로 213길 3(GS초이주유소 맞은편)