비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		253호 (1998.04.07.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 성대로6사길 15-11							연결되는 소화전				지하식, 3138호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.9 km				안전센터 (지역대)					1.17 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa / 1809.65L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 이재훈

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		293호 (2001.04.27.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 국사봉1라길 4							연결되는 소화전				지하식, 3165호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.9 km				안전센터 (지역대)					1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 1651.97L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 이재훈

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		317호 (2002.09.19)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 성대로6가길							연결되는 소화전				지하식, 3297호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.4 km				안전센터 (지역대)					0.62 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( 0 ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( 40mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa / 1809.65L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 이재훈

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		78호 (1993.05.13.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 국사봉10길 111							연결되는 소화전				지상식, 3158호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			3.2 km				안전센터 (지역대)					1.05 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형( 0 )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( 40mm 50 m 1 본), 소화전 핸들(지상식 2 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.2Mpa / 1477.57L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 이재훈

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		280호 (2000.06.30.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 국사봉12길 35							연결되는 소화전				지하식, 3155호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.3 km				안전센터 (지역대)					0.72 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 1651.97L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 이재훈

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		279호 (2000.06.30.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 국사봉8길 80							연결되는 소화전				지하식, 3147호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.4 km				안전센터 (지역대)					0.78 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 1651.97L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 이재훈

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		336호 (2004.01.16.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 국사봉6길 56							연결되는 소화전				지하식, 3144호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.3 km				안전센터 (지역대)					0.6 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 1651.97L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 이재훈

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		306호 (2001.07.31.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 상도로15나길 29							연결되는 소화전				지하식, 3308호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.23 km				안전센터 (지역대)					0.65 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa / 1809.65L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 이재훈

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		312호 (1996.10.01.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 상도로13나길 37							연결되는 소화전				지하식, 3104호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.08 km				안전센터 (지역대)					1.36 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 1651.97L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 이재훈

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		36호 (1992.08.06.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 상도로139 매일주유소							연결되는 소화전				지하식, 3093호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.3 km				안전센터 (지역대)					0.72 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 1651.97L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 이재훈

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		226호 (1997.04.01.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 상도로102 성대시장							연결되는 소화전				지하식, 3181호
설치지역 구분		전통시장지역
소방서와의 거리				소방서			2 km				안전센터 (지역대)					0.2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 1651.97L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 이재훈

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		209호 (1996.12.30.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 장승배기로 10길 6							연결되는 소화전				지하식, 3001호
설치지역 구분		전통시장지역
소방서와의 거리				소방서			2.9 km				안전센터 (지역대)					1.3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa / 1809.65L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 이재훈

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		176호 (1996.12.30.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 장승배기로 10길 24							연결되는 소화전				지하식, 3029호
설치지역 구분		전통시장지역
소방서와의 거리				소방서			2.9 km				안전센터 (지역대)					1.4 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa / 1809.65L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 이재훈

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		318호 (2002.10.01.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 국사봉1길 221-10							연결되는 소화전				지하식, 3163호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			3 km				안전센터 (지역대)					1.1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa / 1809.65L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 이재훈

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		118호 (1994.05.31.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 성대로29길 117							연결되는 소화전				지하식, 3188호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.3 km				안전센터 (지역대)					0.6 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 1651.97L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 이재훈

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		4호 (1989.05.30.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 양녕로34길 54(밤골상회)							연결되는 소화전				지하식, 3025호
설치지역 구분		소방차진입불가
소방서와의 거리				소방서			4.1 km				안전센터 (지역대)					2.4 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방사 조헌세

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		337호 (2014.08.11.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 양녕로34길 39(밤골마을)							연결되는 소화전				지하식, 3483호
설치지역 구분		소방차진입불가
소방서와의 거리				소방서			3.9 km				안전센터 (지역대)					2.2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방사 조헌세

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		313호 (2002.06.25.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 양녕로34길 31-1(밤골마을 우물)							연결되는 소화전				지상식, 3483호
설치지역 구분		소방차진입불가
소방서와의 거리				소방서			3.8 km				안전센터 (지역대)					2.0 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( 0 ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 2 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방사 조헌세

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		289호 (2001.04.27.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 양녕로32길 3							연결되는 소화전				지하식, 3197호
설치지역 구분		소방차 진입불가
소방서와의 거리				소방서			3.9 km				안전센터 (지역대)					2.2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방사 조헌세

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		316호 (2002.09.19.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 양녕로36가길 6							연결되는 소화전				지하식, 3336호
설치지역 구분		소방차 진입불가
소방서와의 거리				소방서			3.6 km				안전센터 (지역대)					2.1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방사 조헌세

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		208호 (1996.01.10.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 상도로34다길 36							연결되는 소화전				지하식, 3018호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			4.0 km				안전센터 (지역대)					2.3km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방사 조헌세

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		268호 (1999.04.14.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 상도로34다길 13							연결되는 소화전				지하식, 3017호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			3.9 km				안전센터 (지역대)					2.0 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방사 조헌세

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		287호 (1995.06.14.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 상도로31길 45							연결되는 소화전				지하식, 3033호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			3.7 km				안전센터 (지역대)					2.0 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방사 조헌세

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		311호 (2002.06.25.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 장승배기로9길 29							연결되는 소화전				지상식, 3054호
설치지역 구분		소방차 진입불가
소방서와의 거리				소방서			2.6 km				안전센터 (지역대)					0.9 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 2 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방사 조헌세

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		334호 (2008.04.25.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 장승배기로5길 16							연결되는 소화전				지하식, 3059호
설치지역 구분		소방차진입불가
소방서와의 거리				소방서			3.3km				안전센터 (지역대)					1.6 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방사 조헌세

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		134호 (1995.07.20.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 장승배기로7길 36							연결되는 소화전				지하식, 3061호
설치지역 구분		소방차진입불가
소방서와의 거리				소방서			3.3 km				안전센터 (지역대)					1.6 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방사 조헌세

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		278호 (2000.06.30.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 장승배기로9나길 20							연결되는 소화전				지하식, 3055호
설치지역 구분		소방차진입불가
소방서와의 거리				소방서			3.0 km				안전센터 (지역대)					1.4 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방사 조헌세

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		338호 (2014.08.11.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 상도로24길 6-2 뒤쪽							연결되는 소화전				지하식, 3073호
설치지역 구분		소방차진입불가
소방서와의 거리				소방서			1.5km				안전센터 (지역대)					0.8 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방사 조헌세

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		31호 (1992.08.06.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 상도로15자길 24							연결되는 소화전				지하식, 3339호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			1.5km				안전센터 (지역대)					0.8 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방사 조헌세

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		210호 (1996.01.01.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 상도로30길 66							연결되는 소화전				지하식, 3012호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			3.4km				안전센터 (지역대)					1.7 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방사 조헌세

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		88호 (1993.05.01.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 장승배기로13길 45							연결되는 소화전				지상식, 3490호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			3.1km				안전센터 (지역대)					1.4 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 2 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방사 조헌세

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		252호 (1998.04.07.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 성대로14길 87(영평사)							연결되는 소화전				지하식, 3267호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.7 km				안전센터 (지역대)					1.1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 황선희

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		138호 (1995.07.20.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 성대로12길 41							연결되는 소화전				지하식, 3257호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.5 km				안전센터 (지역대)					0.9 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 황선희

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		331호 (2003.11.17.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 성대로16길 33-4							연결되는 소화전				지상식, 3323호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.5 km				안전센터 (지역대)					0.95 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형( 0 )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( 40mm 50 m 1 본), 소화전 핸들(지상식 2 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 황선희

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		80호 (1993.05.13.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 성대로19길 23							연결되는 소화전				지상식, 3270호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.4 km				안전센터 (지역대)					0.95 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형( 0 )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( 40mm 50 m 1 본), 소화전 핸들(지상식 2 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 황선희

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		81호 (1995.05.13.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 성대로 121							연결되는 소화전				지하식, 3256호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.4 km				안전센터 (지역대)					0.85 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 황선희

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		307호 (1995.05.13.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 성대로19길 10							연결되는 소화전				지하식, 3269호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.5 km				안전센터 (지역대)					0.9 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 황선희

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		224호 (2008.04.25.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 양녕로25사길 13							연결되는 소화전				지하식, 3229호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.9 km				안전센터 (지역대)					1.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 황선희

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		327호 (2008.04.25.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 양녕로25가길 43							연결되는 소화전				지하식, 3235호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.9 km				안전센터 (지역대)					1.4 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 황선희

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		308호 (2001.07.31.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 성대로25길 2 (재개발구역 내)							연결되는 소화전				지하식, 3242호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.7 km				안전센터 (지역대)					1.3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 황선희

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		136호 (1995.07.20.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 성대로37길 26							연결되는 소화전				지하식, 3228호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.8 km				안전센터 (지역대)					1.3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 황선희

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		135호 (1995.07.20.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 양녕로22길 32							연결되는 소화전				지하식, 3224호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			3.6 km				안전센터 (지역대)					2.0 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 황선희

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		305호 (2001.07.11.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 양녕로22길 79							연결되는 소화전				지하식, 3373호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			4.0 km				안전센터 (지역대)					2.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 황선희

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		137호 (2001.07.11.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 양녕로22바길 40							연결되는 소화전				지하식, 3201호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			3.9 km				안전센터 (지역대)					2.4 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 황선희

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		227호 (1997.04.01.)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 (상도119안전센터)
설치위치		서울시 동작구 양녕로22바길 26							연결되는 소화전				지하식, 3207호
설치지역 구분		주거밀집
소방서와의 거리				소방서			3.9 km				안전센터 (지역대)					2.4 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 130㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스, 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( mm m 0 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월     일

조사자 :        지방소방교 황선희

확인자 : 상도119안전센터장 이삼진