비상소화장치 설치 운영실태 조사서(39호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-39호 (1994. 2. 23)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 동호로25길 26							연결되는 소화전				지하식 720호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.5 km				안전센터 (지역대)					1.2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형(0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 100㎝ × 높이 135㎝ × 측면 폭(너비) 65㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 회색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(94호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-94호 (1995. 4. 10)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 동호로25가길 34 부성빌라							연결되는 소화전				지상식 2286호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.7 km				안전센터 (지역대)					1.4 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형(0 )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 135㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스(25mm 25m 2본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 0개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(162호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-162호 (1996. 6. 10)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 퇴계로50길 68							연결되는 소화전				지상식 251호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.8 km				안전센터 (지역대)					1.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형(0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 135㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스(25mm 25m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(204호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-204호 (1998. 6. 25)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 서애로3길 25							연결되는 소화전				지상식 1966호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.9 km				안전센터 (지역대)					1.6 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 110㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(25mm 25m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(208호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-208호 (1998. 6. 25)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 서애로3길 22 정명당							연결되는 소화전				지상식 1965호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.9 km				안전센터 (지역대)					1.6 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 110㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(25mm 25m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(72호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-72호 (1994. 6. 10)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 서애로5길 30 신한은행필동합숙소							연결되는 소화전				지하식 463호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2 km				안전센터 (지역대)					1.7 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(25mm 25m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(141호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-141호 (1995. 12. 10)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 필동로1길 31							연결되는 소화전				지상식 1582호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2 km				안전센터 (지역대)					1.7 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식(0 ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 110㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(25mm 25m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(140호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-140호 (1995. 12. 10)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 퇴계로36가길 24-0 필동경영연구소							연결되는 소화전				지상식 1576호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.1 km				안전센터 (지역대)					1.8 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 110㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(25mm 25m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(167호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-167호 (1996. 6. 10)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 필동로 92 구립중구노인요양원							연결되는 소화전				지상식 912호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.2 km				안전센터 (지역대)					2.7 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 110㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(25mm 25m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(142호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-142호 (1995. 12. 10)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 필동로 102							연결되는 소화전				지상식 414호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.1 km				안전센터 (지역대)					2.7 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 110㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(25mm 25m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(404호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-404호 (2016. 8. 14)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 필동로5길 18 주택골목길							연결되는 소화전				지상식 2345호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.2 km				안전센터 (지역대)					1.8 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형( 0 )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 100㎝ × 높이 135㎝ × 측면 폭(너비) 65㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 회색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스(25mm 25m 2본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(144호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-144호 (1995. 12. 10)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 필동로8가길 1							연결되는 소화전				지상식 1031호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.1 km				안전센터 (지역대)					1.8 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 110㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(25mm 25m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(14호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-14호 (1992. 1. 10)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 필동로8가길 22							연결되는 소화전				지상식 1881호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.1 km				안전센터 (지역대)					1.8 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형( 0 )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 100㎝ × 높이 135㎝ × 측면 폭(너비) 65㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 회색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스(25mm 25m 2본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(73호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-73호 (1994. 6. 10)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 필동로8길 56							연결되는 소화전				지하식 801호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.1 km				안전센터 (지역대)					2.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 110㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(25mm 25m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(170호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-170호 (1996. 6. 10)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 필동로6길 30 푸른마을							연결되는 소화전				지하식 825호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.2 km				안전센터 (지역대)					2.6 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( )				릴호스형(0 )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 100㎝ × 높이 110㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스(25mm 25m 2본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(400호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-400호 (2008. 12. 28)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 퇴계로26가길 6 서울유스호스텔							연결되는 소화전				유스호스텔 사설소화전
설치지역 구분		기타
소방서와의 거리				소방서			2.4 km				안전센터 (지역대)					2.8 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( 0 ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 110㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 4 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스(25mm 25m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서(180호)

관리번호 (설치일자)		중부소방서-180호 (1996. 6. 10)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당안전센터
설치위치		서울특별시 중구 퇴계로32길 42							연결되는 소화전				지상식 1882호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.2 km				안전센터 (지역대)					2.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( 0 ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 100㎝ × 높이 110㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스(25mm 25m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.5Mpa / 260L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( 0 )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년   11월  19일

조사자 :  소방교  김 기 현

확인자 :  센터장  서 유 원

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-158 (1996.06.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로15길 48 다산동주민센터							연결되는 소화전				지상식 872호
설치지역 구분		기타
소방서와의 거리				소방서			1.5 km				안전센터 (지역대)					0.7 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 49㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa /436L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-129 (1995.12.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로15길 95 세종빌리지							연결되는 소화전				지상식 981호
설치지역 구분		주거지역
소방서와의 거리				소방서			1.65 km				안전센터 (지역대)					0.87 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형(0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 110 × 높이 129㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-71 (1994.06.30.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로15가길 35							연결되는 소화전				지하식 870호
설치지역 구분		주거지역
소방서와의 거리				소방서			1.65 km				안전센터 (지역대)					0.87 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa /436L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-147 (1996.06.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로17길 65-10							연결되는 소화전				지상식 1061호
설치지역 구분		주거지역
소방서와의 거리				소방서			1.57 km				안전센터 (지역대)					1.1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( 0 ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-1 (1989.05.01.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로17길 77							연결되는 소화전				지상식 1072호
설치지역 구분		고지대
소방서와의 거리				소방서			1.58 km				안전센터 (지역대)					1.03 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 126㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-213 (1998.06.25.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로17길 107							연결되는 소화전				지상식 980호
설치지역 구분		고지대
소방서와의 거리				소방서			1.74 km				안전센터 (지역대)					1.12 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형(0 )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 110㎝ × 높이 128㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스( 25 mm 50 m 2본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-163 (1996.06.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로17길 121							연결되는 소화전				지상식 939호
설치지역 구분		고지대
소방서와의 거리				소방서			1.8 km				안전센터 (지역대)					1.07 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형(0 )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 128㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스( 25 mm 50 m 2본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-200 (1998.07.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로17나길 5-4							연결되는 소화전				지상식 1974호
설치지역 구분		고지대
소방서와의 거리				소방서			2.05 km				안전센터 (지역대)					1.21 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 110㎝ × 높이 128㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-106 (1995.04.29.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로17나길 11-8							연결되는 소화전				지하식 979호
설치지역 구분		고지대
소방서와의 거리				소방서			1.77 km				안전센터 (지역대)					0.97 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa /436L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-233 (2001.09.17.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로17나길 19							연결되는 소화전				지상식 508호
설치지역 구분		고지대
소방서와의 거리				소방서			2.09 km				안전센터 (지역대)					1.26 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-235 (2001.09.17.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로17다길 2-3							연결되는 소화전				지상식 507호
설치지역 구분		고지대
소방서와의 거리				소방서			2.06 km				안전센터 (지역대)					1.18 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-108 (1995.04.29.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로11나길 53							연결되는 소화전				지하식 983호
설치지역 구분		주거지역
소방서와의 거리				소방서			2.14 km				안전센터 (지역대)					0.84 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa /436L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-103 (2010.05.07.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로17길 147							연결되는 소화전				지하식 1042호
설치지역 구분		주거지역
소방서와의 거리				소방서			2.24 km				안전센터 (지역대)					1.05 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 127㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 0본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa /436L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-178 (1996.06.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로15길 16							연결되는 소화전				지상식 1595호
설치지역 구분		기타
소방서와의 거리				소방서			1.59 km				안전센터 (지역대)					0.8 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 126㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-206 (1998.06.25.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 청구로21길 62							연결되는 소화전				지상식 741호
설치지역 구분		기타
소방서와의 거리				소방서			1.01 km				안전센터 (지역대)					0.89 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 110㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-164 (1996.06.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 다산로21길 28-9							연결되는 소화전				지상식 1424호
설치지역 구분		기타
소방서와의 거리				소방서			1.03 km				안전센터 (지역대)					0.76 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 129㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-172 (1996.06.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 청구로 83-10							연결되는 소화전				지상식 1196호
설치지역 구분		기타
소방서와의 거리				소방서			0.58 km				안전센터 (지역대)					0.89 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-139 (1995.12.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 청구로17길 20 리안빌리지							연결되는 소화전				지상식 953호
설치지역 구분		기타
소방서와의 거리				소방서			0.84 km				안전센터 (지역대)					0.92 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형(0 )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 110㎝ × 높이 127㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스( 25 mm 50 m 2본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-128 (1995.12.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 장충단로8길 56							연결되는 소화전				지상식 465호
설치지역 구분		주거지역
소방서와의 거리				소방서			0.93 km				안전센터 (지역대)					1.1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 110㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월  20일

조사자 : 소방교 변재성

확인자 : 소방위 임재창

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-186호 (1997.05.30.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로 11라길 1 장충고등학교 담벼락							연결되는 소화전				지상식984호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.98 km				안전센터 (지역대)					0.536 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식(∨), 지하식( )							일반형(∨)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				90㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					o.26Mpa /448L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  15  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-176호 (1996.06.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로 11길 98 나눔의교회 뒤 주택앞							연결되는 소화전				지상식267호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.76 km				안전센터 (지역대)					0.431 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( ∨ )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형(∨)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				120㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 9 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa /436L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  15  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-6호 (2016.11.09.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로11마길 24 다오아트빌앞							연결되는 소화전				지하식487호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.29 km				안전센터 (지역대)					0.84 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( ∨ )							일반형(∨)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				100㎝ × 135㎝ × 65㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 진회색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa /436L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  15  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-5호 (2016.09.15.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로11나길 47 충현공영주차장 앞							연결되는 소화전				지하식369호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.35 km				안전센터 (지역대)					0.89 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( ∨ )							일반형(∨)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				100㎝ × 135㎝ × 65㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 진회색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa /436L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  15  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-13호 (1991.07.14.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로17길 173 성곽길 주택앞							연결되는 소화전				지하식941호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역(고지대)
소방서와의 거리				소방서			2.75 km				안전센터 (지역대)					1.22 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( ∨ )							일반형(∨)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				120㎝ × 123㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa /436L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  15  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-183호 (1997.05.30.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로11아길 15 동산아파트 앞							연결되는 소화전				지상식1044호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.37 km				안전센터 (지역대)					0.91 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식(∨), 지하식( )							일반형(∨)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				120㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 9 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.3Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  15  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-107호 (1991.07.14.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로17길 210 성곽길 주택앞							연결되는 소화전				지하식3278호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역(고지대)
소방서와의 거리				소방서			2.85 km				안전센터 (지역대)					1.42 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( ∨ )							일반형(∨)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				120㎝ × 123㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( 8 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.20Mpa /390L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  16  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-24호 (2010.05.01.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로11자길 33 청솔상가 앞							연결되는 소화전				지상식1324호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역(고지대)
소방서와의 거리				소방서			2.85 km				안전센터 (지역대)					1.32 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식(∨), 지하식( )							일반형(∨)				릴호스형()					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				100㎝ × 135㎝ × 65㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 회색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa /423L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  16  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-169호 (1996.06.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로11자길 21 청송빌라 앞							연결되는 소화전				지상식267호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.76 km				안전센터 (지역대)					0.431 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( ∨ )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형()				릴호스형( ∨)					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				120㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스( 25 mm 50 m 2본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.35Mpa /736L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  16  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-23호 (2001.09.17.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로17나길 19 주택 앞							연결되는 소화전				지상식508호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.80 km				안전센터 (지역대)					0.8 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식(∨), 지하식( )							일반형(∨)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				120㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa /423L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  16  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-19호 (1992.03.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구동호로11바길 35-2 성지타운앞							연결되는 소화전				지하식488호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역(고지대)
소방서와의 거리				소방서			2.75 km				안전센터 (지역대)					1.22 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( ∨ )							일반형(∨)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				90㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.35Mpa /736L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  16  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-154호 (2013.10.13.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구다산로10길 10-10 약수노인정							연결되는 소화전				지하식2353호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역(고지대)
소방서와의 거리				소방서			1.51 km				안전센터 (지역대)					0.05 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( ∨ )							일반형(∨)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				120㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.30Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  16  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-2호 (2001.9.17.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로 17나길 19 주택앞							연결되는 소화전				지상식508호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.66 km				안전센터 (지역대)					0.15 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( ∨ )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형(∨)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				120㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa /436L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  16  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-18호 (1992.08.12							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 다산로6길17 주택앞							연결되는 소화전				지상식462호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.58 km				안전센터 (지역대)					0.35 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( ∨ )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형(∨)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				120㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.30Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  16  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-201호 (1998.06.25.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 다산로4길 11 주택 앞							연결되는 소화전				지상식1971호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.05 km				안전센터 (지역대)					0.647 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( ∨ )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형()				릴호스형( ∨)					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				120㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스( 25 mm 50 m 2본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.30Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  16  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-202호 (1998.06.25							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 다산로5길18 주택앞							연결되는 소화전				지상식986호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.6 km				안전센터 (지역대)					0.34 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( ∨ )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형(∨)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				120㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.30Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  16  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-132호 (1995.12.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로8가길 27 주택 앞							연결되는 소화전				지상식1441호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.56 km				안전센터 (지역대)					0.531 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( ∨ )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형()				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				120㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 9 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.30Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  16  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-137호 (1995.12.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로8가길 49 주택 앞							연결되는 소화전				지상식2489호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.5 km				안전센터 (지역대)					0.561 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( ∨ )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형()				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				110㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.35Mpa /736L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  16  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-161호 (1996.06.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로8나길 12 주택 앞							연결되는 소화전				지상식918호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.53 km				안전센터 (지역대)					0.56 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( ∨ )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형()				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				120㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.30Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  17  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-187호 (1997.05.30.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로8나길 12 주택뒷산 등산로							연결되는 소화전				지상식918호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 고지대
소방서와의 거리				소방서			1.59 km				안전센터 (지역대)					0.96 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( ∨ )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형()				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				110㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.30Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  17  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-217호 (1998.10.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로8나길 43 주택앞							연결되는 소화전				지상식1183호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집
소방서와의 거리				소방서			1.57 km				안전센터 (지역대)					0.73 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( ∨ )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형()				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				120㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.30Mpa /523L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  17  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-156호 (1996.06.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구 동호로8나길 11 주택앞							연결되는 소화전				지상식1479호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집
소방서와의 거리				소방서			1.57 km				안전센터 (지역대)					0.73 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( ∨ )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형()				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				120㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa /436L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  17  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-17호 (1992.08.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구동호로17길256-28 주택앞							연결되는 소화전				지상식923호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.38 km				안전센터 (지역대)					0.98 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( ∨ )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형()				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				110㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa /436L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  17  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		중부소방서-3호 (1992.08.10.)							관할소방서 (안전센터)					중부소방서 신당119안전센터
설치위치		중구동호로17길나갈19 주택앞							연결되는 소화전				지하식508호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거밀집
소방서와의 거리				소방서			2.36 km				안전센터 (지역대)					0.78 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( ∨ )							일반형()				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				100㎝ × 130㎝ × 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인레스 , 은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2 개, 기타( 7 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa /436L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )
검정제품 사용여부						소방호스( 0, ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( 0 ), 기타( X )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11   월  17  일

조사자 : 소방장 김영수

확인자 : 소방위 김근중