비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-213호 (1996. 1. 1)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 노량진로47 동작구대방중간집하장 내							연결되는 소화전				지상식1217호
설치지역 구분		기타 지역
소방서와의 거리				소방서			3 km				안전센터 (지역대)					3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식(○), 지하식( )							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 120㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스,
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 2개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년 11 월 15 일

조사자 : 소방장 정종관

확인자 : 소방위 김영남

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-129호 (1995. 7. 20)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 등용로10나길 20 옆							연결되는 소화전				지하식1180호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3.6 km				안전센터 (지역대)					3.6 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 120㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스,
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 2개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년 11 월 15 일

조사자 : 소방장 정종관

확인자 : 소방위 김영남

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-130호 (1995. 7. 20)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 등용로10길 25 옆							연결되는 소화전				지하식1241호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3 km				안전센터 (지역대)					3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 120㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스,
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 2개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년 11 월 15 일

조사자 : 소방장 정종관

확인자 : 소방위 김영남

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-255호 (2009. 11. 26)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 등용로12다길 25 영진교회옆							연결되는 소화전				지하식1194호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3 km				안전센터 (지역대)					3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 120㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스,
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 2개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년 11 월 15 일

조사자 : 소방장 정종관

확인자 : 소방위 김영남

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-325호 (2003. 8. 10)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 등용로8길 57옆							연결되는 소화전				지하식1244호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.8 km				안전센터 (지역대)					2.8 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스,
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 2개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년 11 월 15 일

조사자 : 소방장 정종관

확인자 : 소방위 김영남

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-265호 (1999. 4. 14)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 등용로6길 21옆							연결되는 소화전				지하식1207호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3.1 km				안전센터 (지역대)					3.1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 120㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스,
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 2개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년 11 월 15 일

조사자 : 소방장 정종관

확인자 : 소방위 김영남

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-298호 (2001. 4. 27)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 대방동3길 32 옆							연결되는 소화전				지하식1184호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.5 km				안전센터 (지역대)					1.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스,
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 2개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년 11 월 15 일

조사자 : 소방장 정종관

확인자 : 소방위 김영남

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-212호 (1996. 6. 1)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 보라매로 13길 13-0							연결되는 소화전				지하식 1141호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.6 km				안전센터 (지역대)					1.6 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( ○ )							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년   11 월  20 일

조사자 :  소방사 한선정

확인자 :  소방위 김순재

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-225호 (2013. 6. 13)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 여의대방로 22다길 6-0							연결되는 소화전				지하식 1392호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			0.8 km				안전센터 (지역대)					0.8 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  20 일

조사자 :  소방사 한선정

확인자 :  소방위 김순재

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-296호 (2008. 11. 26)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 국사봉 24길 14-11							연결되는 소화전				지하식 1149호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.9 km				안전센터 (지역대)					1.9 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  20 일

조사자 :  소방사 한선정

확인자 :  소방위 김순재

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-40호 (1992. 8. 6)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 국사봉 2바길 30-0							연결되는 소화전				지하식 1105호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2 km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  20 일

조사자 :  소방사 한선정

확인자 :  소방위 김순재

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-131호 (1995. 7. 20)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 여의대방로 22카길 82-0							연결되는 소화전				지하식 1110호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.3 km				안전센터 (지역대)					1.3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 100㎝ × 높이 140㎝ × 측면 폭(너비) 65㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  20 일

조사자 :  소방사 한선정

확인자 :  소방위 김순재

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-32호 (1992. 1. 1)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 보라매로 9라길 7-0							연결되는 소화전				지하식 1119호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.6 km				안전센터 (지역대)					1.6 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  20 일

조사자 :  소방사 한선정

확인자 :  소방위 김순재

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-256호 (1998. 4. 7)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 여의대방로 22나길 40-0							연결되는 소화전				지하식 1095호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			0.9 km				안전센터 (지역대)					0.9 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  20 일

조사자 :  소방사 한선정

확인자 :  소방위 김순재

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-211호 (1996. 1. 1)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 여의대방로 22나길 96-0							연결되는 소화전				지하식 1127호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1 km				안전센터 (지역대)					1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  20 일

조사자 :  소방사 한선정

확인자 :  소방위 김순재

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-74호 (1993. 5. 13)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 신대방2길 52							연결되는 소화전				지상식 1008호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 고지대
소방서와의 거리				소방서			1 km				안전센터 (지역대)					1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식(○), 지하식()							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  22 일

조사자 :  소방교 박민규

확인자 :  소방위 노종환

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-75호 (1993. 5. 13)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 신대방14가길 59							연결되는 소화전				지상식 1082호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.2 km				안전센터 (지역대)					1.2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식(○), 지하식()							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  22 일

조사자 :  소방교 박민규

확인자 :  소방위 노종환

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-76호 (1993. 5. 13)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 신대방2나길 30-1 화인빌라 나동							연결되는 소화전				지상식 1016호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.1 km				안전센터 (지역대)					1.1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식(○), 지하식( )							일반형()				릴호스형(○)					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  22 일

조사자 :  소방교 박민규

확인자 :  소방위 노종환

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-77호 (1993-01-01)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 신대방6길 13 나동							연결되는 소화전				지하식 1021호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1 km				안전센터 (지역대)					1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  22 일

조사자 :  소방교 박민규

확인자 :  소방위 노종환

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-133호 (1995-07-20)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 신대방2길 27							연결되는 소화전				지하식 1035호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.1 km				안전센터 (지역대)					1.1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  22 일

조사자 :  소방교 박민규

확인자 :  소방위 노종환

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-326호 (2003-08-10)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 신대방2가길 9							연결되는 소화전				지하식 1080호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.3 km				안전센터 (지역대)					1.3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  22 일

조사자 :  소방교 박민규

확인자 :  소방위 노종환

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-329호 (2003-11-17)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 신대방14길 23							연결되는 소화전				지상식 1032호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 고지대
소방서와의 거리				소방서			0.8 km				안전센터 (지역대)					0.8 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식(○), 지하식( )							일반형()				릴호스형(○)					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  22 일

조사자 :  소방교 박민규

확인자 :  소방위 노종환

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-320호 (2002-01-17)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 신대방14가길 23							연결되는 소화전				지하식 1015호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			0.9 km				안전센터 (지역대)					0.9 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  22 일

조사자 :  소방교 박민규

확인자 :  소방위 노종환

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-254호 (1998-04-07)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 신대방1길 72							연결되는 소화전				지하식 1040호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.7 km				안전센터 (지역대)					1.7 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  22 일

조사자 :  소방교 박민규

확인자 :  소방위 노종환

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-294호 (2001-04-27)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 신대방1나길 69							연결되는 소화전				지하식 1042호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			1.7 km				안전센터 (지역대)					1.7 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  22 일

조사자 :  소방교 박민규

확인자 :  소방위 노종환

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		동작소방서-132호 (1995-07-20)							관할소방서 (안전센터)					동작소방서 현장대응단
설치위치		동작구 여의대방로2길 31							연결되는 소화전				지하식 1372호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			0.6 km				안전센터 (지역대)					0.6 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(○)							일반형(○)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(○), 관창(○), 소화전(○), 소화기(○), 소화전함(○), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016 년  11 월  22 일

조사자 :  소방교 박민규

확인자 :  소방위 노종환