비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-6 (1989. 8. 1.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 수궁안전센터
설치위치		구로구 고척로1길 14-45호 연의상실앞							연결되는 소화전				지하식1178호
설치지역 구분		주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3 km				안전센터 (지역대)					1.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(0)							일반형(0)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스트인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 12 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 3 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월   24일

조사자 : 신창석 구진영

확인자 : 센터장 송춘흠

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-39 (1994. 12. 1.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 수궁안전센터
설치위치		구로구 고척로8다길 15호 거상빌라 앞							연결되는 소화전				지상식568호
설치지역 구분		주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3 km				안전센터 (지역대)					2.0 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( O ), 지하식( )							일반형(0)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스트인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 12 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 3 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월   24일

조사자 : 신창석 구진영

확인자 : 센터장 송춘흠

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-52 (1994. 12. 12.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 수궁안전센터
설치위치		구로구 부일로19길 75-17호 원일빌라 앞							연결되는 소화전				지상식501호
설치지역 구분		주거밀집 및 연세교회사이
소방서와의 거리				소방서			2.5 km				안전센터 (지역대)					1.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( O ), 지하식( )							일반형(0)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스트인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 12 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 3 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월   24일

조사자 : 신창석 구진영

확인자 : 센터장 송춘흠

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-56 (1996. 6. 1.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 수궁안전센터
설치위치		구로구 고척로3길 73호							연결되는 소화전				지하식1410호
설치지역 구분		주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3 km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( O )							일반형(0)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스트인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 12 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 3 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( x ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월   24일

조사자 : 신창석 구진영

확인자 : 센터장 송춘흠

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-76 (2006. 9. 18.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 수궁안전센터
설치위치		구로구 오류로8나길 17호 금강빌라B동앞							연결되는 소화전				지상식 2846호
설치지역 구분		주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3 km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( O ), 지하식( )							일반형(0)				릴호스형(O)					복합형(O)
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스트인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( 25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 3 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월   24일

조사자 : 신창석 구진영

확인자 : 센터장 송춘흠

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-12 (2009. 6. 25.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 수궁안전센터
설치위치		구로구 고척로6길18호 나비빌라앞							연결되는 소화전				지상식 503호
설치지역 구분		주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3 km				안전센터 (지역대)					1.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( O ), 지하식( )							일반형(0)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스트인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 12 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 3 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월   24일

조사자 : 신창석 구진영

확인자 : 센터장 송춘흠

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-5 (1989. 8. 1.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 수궁안전센터
설치위치		구로구 경인로19길 8호 경인한의원앞							연결되는 소화전				지하식 1176호
설치지역 구분		상업지역
소방서와의 거리				소방서			3 km				안전센터 (지역대)					1.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( O )							일반형(0)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스트인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 12 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 3 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월   24일

조사자 : 신창석 구진영

확인자 : 센터장 송춘흠

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-28 (2009. 6. 25.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 수궁안전센터
설치위치		구로구 경인로27길 23호							연결되는 소화전				지상식 564호
설치지역 구분		주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3 km				안전센터 (지역대)					1.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( O ), 지하식( )							일반형(0)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스트인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 12 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 3 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월   24일

조사자 : 신창석 구진영

확인자 : 센터장 송춘흠

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-13 (1992. 4. 1.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 수궁안전센터
설치위치		구로구 고척로12길 33호							연결되는 소화전				지하식 545호
설치지역 구분		주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3 km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( O )							일반형(0)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스트인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 12 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 3 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월   24일

조사자 : 신창석 구진영

확인자 : 센터장 송춘흠

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-29 (1993. 10. 6.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 수궁안전센터
설치위치		구로구 경인류19가길 14-1호							연결되는 소화전				지하식 442호
설치지역 구분		오류시장(상업지역)
소방서와의 거리				소방서			3 km				안전센터 (지역대)					1.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( O )							일반형(0)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스트인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 12 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 3 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월   24일

조사자 : 신창석 구진영

확인자 : 센터장 송춘흠

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-36 (2008. 12. 12.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 수궁안전센터
설치위치		구로구 경인로15길 65-10 삼융빌라 앞							연결되는 소화전				지하식 1956호
설치지역 구분		주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3.5 km				안전센터 (지역대)					1.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( O )							일반형(0)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 90㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스트인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 12 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 3 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월   24일

조사자 : 신창석 구진영

확인자 : 센터장 송춘흠

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-38 (2008. 12. 12.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 수궁안전센터
설치위치		구로구 오류로8라길 20-4호							연결되는 소화전				지상식 1432호
설치지역 구분		주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3.5 km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( O ), 지하식( )							일반형(0)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 00㎝ 재질 및 색채 : 스트인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 12 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 3 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월   24일

조사자 : 신창석 구진영

확인자 : 센터장 송춘흠

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-59 (2008. 12. 12.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 수궁안전센터
설치위치		구로구 오류로8길 130호							연결되는 소화전				지상식 2303호
설치지역 구분		소방차통행불가 및 주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3.5km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( O ), 지하식( )							일반형(0)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 90㎝ 재질 및 색채 :스트인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 12 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 3 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월   24일

조사자 : 신창석 구진영

확인자 : 센터장 송춘흠

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-90 (2006. 9. 18.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 수궁안전센터
설치위치		구로구 오류로8바길 40호 금강아파트앞							연결되는 소화전				지상식 2570호
설치지역 구분		소방차통행불가 및 주거지역
소방서와의 거리				소방서			3.5 km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( O ), 지하식( )							일반형()				릴호스형(O)					복합형(O)
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스트인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스( 25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 3 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( o ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월   24일

조사자 : 신창석 구진영

확인자 : 센터장 송춘흠

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		구로소방서-91 (2014. 11. 1.)							관할소방서 (안전센터)					구로소방서 수궁안전센터
설치위치		구로구 고척로12길 15-26호 옥산빌라 앞							연결되는 소화전				지하식 2566호
설치지역 구분		주거밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3.5 km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( O )							일반형(0)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 125㎝ × 측면 폭(너비) 50㎝ 재질 및 색채 : 스트인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 12 본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( 3 )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( x ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( x ), 관창( x ), 소화전( x ), 소화기( o ), 소화전함( x ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년  11월   24일

조사자 : 신창석 구진영

확인자 : 센터장 송춘흠