비상소화장치 시방서

서 대 문 소 방 서

비상소화장치 시방서

소방차 진입이 곤란한 장소에 설치하는 비상소화장치의 규격 및 재질 표기방법 등과 적재비품 등을 통일 규격화하여 주변 환경 개선 및 유사시 원활히 사용하고자 함.

Ⅰ. 비상소화장치함 신설 대상

연번	설치 위치	비 고
1	서대문구 증가로 131 (남가좌동 345-4) 백련시장 우측 출입구 옆	분리형
2	서대문구 연희로39길 47-31 (홍은동 265-98)	분리형

Ⅱ. 재질 및 규격

○ 기  초(고정틀) : 콘크리트 기반위에 보관함을 설치 볼트로 고정

- 규  격 : 가로120cm×세로60cm×높이15cm이상의 시멘트 콘크리트 구조

- 기구함 아래 4개소에 앵카 볼트로 고정

○ 규격(스텐리스 스틸 1.2mm이상)

- 높  이

․전  면 : 150cm (콘크리트 기반 15cm, 보관함 135cm)

․후  면 : 147cm (콘크리트 기반 15cm, 보관함 132cm)

- 가  로 : 120cm

- 폭 : 50cm ┌ 전  면 : 55×130×2짝

└ 후  면 : 55×130×1짝

Ⅲ. 내부구조

○ 수관진열함 3(접은수관5본 적재함1, 접은수관2본 적재함1, 두겹말이3본 적재함1)

○ 공구적재함 1(카프링스파나, 랜턴 등)

○ 공구적재함 1(복스파나, 스텐드파이트, 갈쿠리 등)

Ⅳ. 함 전면 표기사항 및 부착물

구 분 명 칭	문 짝	색 상	위 치
외 함	※ 스테인레스 본연의 색
비상소화장치함	고딕체(한글)	적 색	상단중앙부
안 내 문	〃	별첨참조	좌측하단부
사 용 법	〃	별첨참조	우측하단바
열쇠보관함	〃	별첨참조	자물쇠 손잡이 좌측
비상연락망	〃	흑 색	우측상단부
관리번호	〃	〃	좌측상단부
서대문소방서	〃	적 색	하단중앙부

※ 함외부 모든 표기는 가열처리로 오랜기간 퇴색되지 않게 한다.(실크 인쇄)

※ 주차금지표(적색․야광․반사도료) 표기시 함 중앙부에 표시

Ⅴ. 배 수 구

○ 함 하단 바닥에 지름 1cm의 배수구 4개를 설치한다.

Ⅵ. 시건장치

○ 전  면 : 하나의 열쇠로 모든 비상소화장치의 몸을 개방할 수 있는 기존의 것과

동일하여만 하며, 하나의 함에는 자물쇠1, 열쇠4개를 제작

○ 측  면 : 함내부에서 시건이 가능한 잠금고리 설치(함외부에서 개방되지 않게)

Ⅶ. 절 단 면

○ 모든 절단면(특히 함내부 절단 부분)에는 실리콘이나 고무를 덧씌어 사용시 안전을       기한다.(손 상처 방지)

Ⅷ. 비상소화장치 적재비품

순번	품 명	규 격	단위	수량	비 고
1	수 관	40㎜×15m	본	10
2	관 창	40㎜	개	1
3	소 화 기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65→40㎜	개	1
5	카프링스파나	65/40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	스텐드파이프	65㎜	개	1	지하식 전용
8	지상식복스파나 또는 원형핸들		개	1	지상식 전용
9	손 전 등	6v	개	1	가로등설치지역 제 외
10	손전등 예비용밧데리	6v	개	1	〃
11	갈 쿠 리	0.8m	개	1	소화전 개폐용
12	지 렛 대	1m	개	1
13	해 머	0.6㎝	개	1
14	구리스(오일샷시)	800㎖	개	1
15	드라이버(+,- 겸용)	30㎝	개	1
16	열쇠함아크릴(예비용)	100×150×15mm	개	1
17	WD-40(녹방지제)	360㎖	개	1

Ⅸ. 기    타

○ 시공자는 시공전에 안전시설 및 조치를 철저히 하고 감독자의 추가 안전조치

요구가 있을시 이에 따를 것이며, 본 공사로 인하여 발생되는 제반사고에 대하여는         시공자가 원상복구 및 보상 등에 대한 책임을 진다.

○ 시공자는 본 공사의 공정별로 중요 공정 및 시공 전․중․후 사진을 촬영하여

사진을 제출한다.

○ 위 공사와 관련 하자 보증기간은 1년으로 한다.

○ 위 시방서에 표기되지 않은 사항은 감독자와 협의하여 제작 설치한다.

○  시공전 일일 작업현황을 대응총괄팀(☎3144-6119)으로 유선연락 후 공사에 임하며,

또한 공사시 민원 발생이 없도록 해야 한다.