비  상  소  화  장  치

재 난 관 리 과

1. 비상소화장치 도면

ㅇ 함 전면 표기내용(길이 : cm)

120

110

15

10

비밀번호

스티커

15

비  상  소  화  장  치  함

56

8

구  로  소  방  서

40

8

55

55

10

135

325～328

주  차  금  지

35

8

안 내 문

(붙임참조)

35

25

사 용 법

(붙임참조)

35

25

장애시 연락처

7

15

15

5

2. 측면도(길이cm)

함 내 부

잠금장치

잠금장치

환 기 구

함 외 부

환 기 구

50cm

60cm

3. 내부 구조

		수관 3본 적재 (아코디언식) 관 창	수관2본 적재 (두겹말이)	지상식 복스파나 1 지렛대 1 갈쿠리 1 햄 머 1
	원형핸들 (지상식소화전)	수관5본 적재 (두겹말이) 비상소화장치함 점검부
		예비배터리 1 카프링스파나 1 전환카프링 2 구리스 1 WD40 1 다용도복스파나 1 소화기 2 드라이버 1

비품 진열대

(붙임1)

비상소화장치 적재비품 보유기준

(각 개소당)

연번	품 명	보유규격	단위	수량	비 고
1	수 관	40㎜× 15m	본	10
2	관 창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65㎜→40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	스텐드파이프 (지하식전용)	65㎜	개	1
8	지상식복스파나 또는 원형핸들(지상식전용)		개	1
9	손전등 (가로등설치시 제외)	6v	개	1
10	손전등예비용밧데리 (가로등설치시 제외)	6v	개	1
11	갈쿠리 (소화전개폐용)	0.8m	개	1
12	지렛대	1m	개	1
13	해 머	0.6m	개	1
14	구리스(윤활세정제)	800㎖	개	1
15	드라이버	30㎝	개	1

※ 외부 부착물 : 사용법, 안내문, 사용장애시 연락처 스티커, 열쇠,

관리번호스티커, 비밀번호(0119)스티커 등