비상소화장치 점검 계획

□ 소방용수시설 담당 비상소화장치 점검 대상

기간	2015. 2. 28 ~ 9. 30	이륜노선
1팀	비소39 → 비소94 → 비소162 → 비소140 → 비소73 → 비소144 → 비소170 → 비소167 → 비소142 → 비소141 → 비소72 → 비소204 → 비소208 → 비소14 → 비소180 → 비소400	4선 5선
2팀	비소158 → 비소129 → 비소71 → 비소147 → 비소1 → 비소213 → 비소163 → 비소200 → 비소106 → 비소233 → 비소235 → 비소108 → 비소103 → 비소178 → 비소206 → 비소164 → 비소172 → 비소139 → 비소128	1선 일부 3선
3팀	비소18 → 비소2 → 비소154 → 비소201 → 비소187 → 비소156 → 비소217 → 비소161 → 비소132 → 비소137 → 비소5 → 비소183 → 비소186 → 비소176 → 비소6 → 비소202 → 비소19 → 비소169 → 비소13 → 비소24 → 비소107 → 비소23 → 비소3 → 비소17	1선 일부 2선

□ 비상소화장치 점검 방법

1. 소방이륜담당자 순찰노선과 병행하여 비상소화장치 점검 월 3회

2. 안전센터장 전체 비상소화장치 중 선별하여 점검 월 1회

□ 비상소화장치 점검 대상은 팀별 순환 변경 : 일제수리 변경 기준