2018년 상반기 비상소화장치 점검사항

□ 비소 번호 :        호

연번	점검 내용
1	내·외부 청결상태 (함 관리상태 등)
2	적재 비품 비치상태 ㆍ복스파나 적정여부(중요) ㆍ칼쿠리, 지렛대 비치상태 ㆍ랜턴작동, 소화기 압력여부 ㆍ기타 소모품 비치여부
3	소화전 사용법 및 위치도 ㆍ형식과 다른 사용법 부착여부 열쇠함 및 열쇠관리자 아크릴판 ㆍ파손 및 정비여부 등
4	비상소화장치 점검여부 ㆍ월 3회 이상 순찰(중요) 비상소화장치 훈련 등록여부 ㆍ훈련결과 등록(활용용수 포함) ㆍ활용용수 적정 등록여부
5	기타 현지 교육사항 등 (인근 주민 비소 사용법 교육)

비상소화장치 적재비품 목록

연번	품 명	규 격	단위	수량	비 고
1	수 관	40㎜×15m	본	10
2	관창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65 → 40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	스텐드파이프	65㎜	개	1	지하식전용
8	지상식복스파나 또는 원형핸들		개	1	지상식전용
9	손전등	6v	개	1
10	손전등 예비용밧데리	6v	개	1
11	갈쿠리	0.8m	개	1	소화전개폐용
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	0.6㎝	개	1
14	구리스(윤활세정제)	800㎖	개	1
15	드라이버	30㎝	개	1
16	열쇠함아크릴(예비용)		개	1