Ⅰ. 질의 내용

가. 비상소화장치 유지․관리 및 점검 철저(2015년도 소방재난업무가이드 지침)

단 위 업 무		비 고
비 상 소 화 장 치	소방이륜자동차 이용(1회), 현장대응단(안전센터)장 선별(1회)	월 3회 이상
	대응총괄팀장(현장대응단 및 119안전센터 선별확인)	반기 1회
	주민합동훈련 및 사용방법 교육	연 2회
	※ 점검이 월 3회 이상인 이유는 펌프차, 이륜차를 더 이용하라는 취지임

질의1) 비상소화장치함 점검부에 월 3회 이상 점검토록 되어 있는데(담당자

는 3회 이상, 현장대응단(안전센터)장 선별확인대상은 4회 이상) 각 부서장

은 선별확인 대상은 몇 개 이상인지 ?

질의2) 서울특별시 소방이륜자동차 운영규칙(제6조 순찰노선 및 횟수) 제2항

의 순찰횟수는 10일 간격 3회 이상으로 되어 있는데 비상소화장치함 점검과

동일하게 점검을 해두 되는지?

질의3) 이륜순찰 및 비상소화장치함 점검계획을 세울 때 일정을 명시해야

하는지?

질의4) 비상소화장치함 번호키로 변경후 도난이 많이 발생하고 있는데 열쇠

관리는 서별 환경에 맞추어 자체적으로 하면 안 되는지 ?

질의5) 비상소화장치함 점검부를 소방용수시설 점검부처럼 하면 안 되는지?

질의6) 비상소화장치함을 주변환경(전통시장 및 공원 등)에 맞게 비상소화장치함

을 변경해도 되는지 여부

질의7) 각 소방서별 관리여건의 변화로 현 관리지침으로는 효율적인 관리

가 어렵다고 판단되는 부분이 있는 경우 탄력적 운영이 가능한지 여부?

질의8) 가로등이 설치되어 야간에 시설을 원활히 활용할 수 있는 경우에 손

전등을 회수해도 되는지 여부

질의9) 강설, 강우시와 교육, 휴가 등으로 출동요원 결원시 장기간 순찰

점검이 어려운 경우에 어떻게 해야하는지?

질의10) 일체형 호스릴 비상소화장치함인 경우 예비수관 및 적재비품은 어

떻게 해야하는지?

질의11) 일체형 호스릴 비상소화장치함 규정은 있는지 ?

질의12) 시민만족 소방 혁신과제 개선조치의 일환으로 비상소화장치 열쇠관

리자 표지판을 개선하였는데 자위소방대 편성정비 역시 개선될 수 있는지 여부

질의13) 비상소화장치 관리운영 세부지침은 없는지 ?

ex) 비상소화장치함내 적재방법

후레쉬

수관

소화기

지렛대

갈쿠리

망치

(햄머)

스탠드

파이프

복스파나

카프링스파나

전환카프링

구리스

관창

지상식 복스파나

드라이버

질의14) 비상소화장치 적재비품 용도는 무엇인지 ? (구리스 및 드라이버 등)

질의15) “서울특별시 소방이륜자동차 운영규칙“ 제6조 2항에 따라 소방비상       근무 등 화재특별경계 근무시에는 1일 1회 이상으로 되어 있으나       간혹 타부서 예방순찰 실시횟수와 상이한 경우에 어떻게 해야 하       는지 ?