119행정정보시스템 비상소화장치 현행화 방법(1)

① 설치유형

: 일체형, 분리형 중 택1

※ 매설식 → 일체형, 호수릴

② 설치구조

: 호수릴, 수관적제 중 택1

③ 사용가부

: 양호, 고장(사용가), 고장(사용불), 도로공사, 임시폐전 중 택1

※ 영구폐전, 중복등록폐전 선택 X → 비상소화장치 삭제

※ 고장 또는 임시폐전 비상소화장치를 공문 근거 없이 자체 확인 후 ‘양호’로 임의수정 금지

④ 설치지점건물명

: 건물용도, 상호명 등 변경 시 수정

※ 해당건물 기준 비상소화장치 방향(전, 후, 좌, 우) 기입

⑤ 건물주소

: 비상소화장치 실제 위치 기입(도로명 주소)

※ 재개발 등으로 비상소화장치 주변 도로명 주소가 없는 경우에만 직접입력 사용

⑥ 사업소구분

중 부				서 부			동 부				북 부			강 서			남 부				강 남		강 동
종로	중부	용산	성북	은평	마포	서대문	광진	성동	동대문	중랑	도봉	강북	노원	강서	구로	양천	영등포	구로	금천	관악	강남	서초	강동	송파

⑦, ⑧

최초설치일

및 개선설치일

1) 비상소화장치의 위치는 변동 없으나 실제 신형으로 교체된 경우

※ 비상소화장치 함 교체·호스릴 개선 등

→ 최초설치일은 그대로, 개선설치일에 신형 변경일자(확인일자) 기입

2) 비상소화장치가 이설되면서 신형으로 교체된 경우

→ 최초설치일은 그대로, 개선설치일 및 이전설치일에 신형 변경일자(확인일자) 기입

⑨ 설치지역

: ⑴ 화재경계지역, ⑵ 소방차진입불가, ⑶ 소방차진입곤란, ⑷ 시장지역, ⑸ 영세민밀집지역,

⑹ 고지대, ⑺ 주거지역, 상가지역, 공업지역, ⑻ 기타(가급적 선택 X) 순으로 해당되는 지역 선택

예) 2665호 : ① 화재경계지역, ② 소방차진입불가지역, ④ 시장지역 동시 해당

⇒ ① 화재경계지역으로 선택

⑩ 임시폐전 등

: 임시폐전 및 이설 관련 비상소화장치만 기입

⑪ 소화전

연결방식 구분

: 일체형, 분리형(지하식), 분리형(지상식) 중 택1

⑫ 소방호스 구분

: 일반형, 릴 호스형(호수릴), 복합형 중 택1

⑬ 소화전 방수압력

및 가압펌프

설치여부

: 활용 소화전 방수압력 및 비소장치 내부 가압펌프 설치여부 기입

⑭ 각종 적재비품

및 기타물품

: 비소함 내부에 적재된 비품 종류 및 수량 기입

119행정정보시스템 비상소화장치 현행화 방법(2)

① 위치도	: 소방안전지도, 네이버, 카카오지도, 구글맵 등 가능 (단, 색깔 등 비소함 별도표시)
② 전경사진	: 사진만 보고도 비소함을 찾을 수 있도록 주변 건물, 지형이 나오게 촬영 (단, 너무 멀진 않도록)
③ 세부사진	: 비소함 내부 적재비품 등 촬영

① 소화용수번호	: 분리형은 최인접 소화전 번호 / 일체형은 비소함 내부 소화전 번호
② 소화용수거리(M)	: 분리형은 최인접 소화전과의 거리 / 일체형은 0.0 기입

119행정정보시스템 비상소화장치 현행화 방법(3)

① 지도 수정하기	: 위치설정 → 지도 수정하기 클릭 ※ 소방안전지도 내 비소함 위치 현행화를 위한 작업
② 팝업창에 마우스로 비상소화장치 실제 위치 지정 (클릭)
③ 수정	: 수정버튼 누른 후 우상단 ‘저장’ 버튼까지 눌러야 변경사항이 반영됨
※ ‘확인’ 누르시면 됩니다.