- 황금시간 확보를 위한 -

비상소화장치 호스릴 잔수 제거 장치 제작

황금시간 사수를 위한 중요 진압장비인 비상소화장치 중 호스릴형의 경우, 배관 내의 잔수(殘水)로 인해 동절기에는 동결 및 동파 등이 발생할 수도 있음. 이에 사고를 미연에 방지하여 궁극의 황금시간을 확보하고자 함.

Ⅰ		추진배경

호스릴형 비상소화장치 배관 내에 남아있는 물로 인하여 호스릴의 내구성 약화 초래

및 동절기 동파사고 등의 가능성이 있음.

중요 초기진압장비인 비상소화장치가 유사시 작동불능되는 사례를 미연에 방지하여      황금시간을 사수하고자 함.

Ⅱ		추진계획

호스릴 배관 내에 남아 있는 잔존물 제거를 위한 호스릴과 공기호흡기 용기의 연결구 제작

일선 현장에서 사용하고 있는 공기호흡기 용기와 호스릴 연결구를 결합하여 그 용기의

압력(300bar)으로 호스릴에 남아 있는 물을 제거하기 위한 장치

※ 사용 즉시, 또는 평시(비상소화장치 점검 등 관내순찰)에 본 장치로 잔수 제거

호스릴과 잔수제거 소켓 결합	호스릴과 잔수제거 소켓 그리고, 공기호흡기 용기 연결	호스릴 내 잔수 제거 사진

Ⅲ		기대효과

호스릴에 잔존하는 물을 제거하므로 장치의 내구연한 연장

동절기 동결 및 동파사고 방지에 효과적임 ⇒ 유사시, 궁극의 황금시간 확보

Ⅳ		참고자료

호스릴형 비상소화장치 설치현황(2014.12.31.현재 / 강동소방서 / 총14개소)

※ 천호 11, 고덕 2, 성내 1

호스릴 잔수 제거장치 연결방법

① 호스릴과 관창을 분리한다.

② 소화전과 호스릴을 분리한다.

③ 호스릴 말단과 잔존물 제거용

소켓을 결합한다.

④ 잔존물 제거용 소켓과 공기호흡기

용기를 결합한다.

⑤ 공기호흡기 용기의 밸브를

개방 한다.

⑥ 공기호흡기 용기의 압력을 조절하며

잔존물을 완전히 제거한다.