물 품 규 격 서
물품명	P.T.O페일 시스템(비상PTO장비)
참 고 사 진
용 도	P.T.O작동 불가 시 기존의 전기적인 신호로 작동하는 방식이아닌 유압핸드밸브의 변위 조작으로 소방 펌프시스템이 작동되어지는 방식
PTO작 동 불 가 원 인	○ P.T.O작동 불가 상태 - 차량에 장착되어진 메인 블랜텍 조작부의 P.T.O작동 불가 시 - 차량에 설치되어진 비상P.T.O 스위치 고장 시 - P.T.O솔레노이드 밸브 고장 발생 시 - DPF 작동으로 인한 RPM상승 시 - P.T.O관련 배선 및 전기적인 고장 발생 시 ※상기 원인 발생 시 P.T.O 동작이 불가하며 소방펌프 작동이 불가함※ ☞ P.T.O페일 시스템 장착시 상기 모든 조건에서도 P.T.O작동 가능.
규 격 및 성 능	○ 크 기 : 220×230×100mm ○ 무 게 : 3.5kg이내 ○ 재 질 1. 컨트롤장박스 : 경량이며 내식성이 뛰어난 PE 재질 2. 컨트롤PCB : 부식방지 코닝사용 3. 하우징 및 케이스 : 내식성 및 고강도 스테인레스(304)이상 사용 ○ 방수방진등급 : 컨트롤장치 IP66 ○ 경 고 장 치 : 적색경고(LED점멸램프) ○ 음 성 장 치 : 3W이상 ○ 사 용 전 원 : DC24V ○ 기 능 1. 특장 전장품(전기)과 별도로 작동할 것 2. 기본 전장 P.T.O 작동과 동일 방법으로 기어 중립과 주차브레이크 작동 시만 소방펌프 회전 수 컨트롤이 가능할 것 3. 기어중립 또는 주차브레이크 중 未 작동 시 확인 점멸 램프작동 및 음성 지원 가능할 것 4. P.T.O 작동 · 해제 확인 음성 및 시각적 확인 지원할 것 5. P.T.O솔레노이드 고장시 및 전장부품 고장 시 에도 P.T.O작동가능
구성품	1. P.T.O페일시스템 바디 2. 컨트롤박스/경고램프 3. 고압 3방향밸브 시스템 4. 유압호스(3종) 5. 유압킷트 및 연결KIT
비고	A/S기간은 3년 납품조건 : 분할납품(납품장소 : 수요부서 지정장소) - 상기 PTO페일 시스템은 납품시 조립 및 장착이 완성된 상태