1		물재생센터 미세먼지 비상저감조치 추진계획

〈물재생시설과〉

□ 추진개요

○ 대상 : 중랑, 탄천, 서남 물재생센터

구분	배출시설	용량 및 대수	오염물질 배출량(kg/일)
중랑물재생샌터	슬러지 건조시설	100톤/h×3	먼지 0.063, SOx 5.19, NOx 21.37
탄천물재생센터	발전시설	1,000kW/h×2	먼지 1.19, SOx 0.16, NOx 61.13
	슬러지건조시설	100톤/일×2
	가온보일러	290만kcal/h×3
서남물재생센터	슬러지소각시설	3.75톤/h×1	먼지 0.05, SOx 2.83, NOx 4.76
	보일러시설	5.0톤/h×1 4.17톤/h×4	먼지 0.32 SOx 4.31, NOx 31.46

○ 미세먼지 예비 및 비상 저감조치 발령시 주요 이행사항

- 대기배출시설의 가동률 조정 또는 조업단축

- 공공기관 주차장 차량출입 제한(장애인 차량, 필수차량 등은 예외)

□ 세부 추진계획

○ 물재생센터내 대기배출시설 가동율 감축

- 가동율 최대 40% 감축(중랑·탄천 최대 40%, 서남 최대 30%)

※ 센터내 하수슬러지 보관 및 정상운영이 가능한 범위내 가동율 감축 조정

○ 물재생센터내 공공주차장 출입제한(차량 2부제)

- 발령당일 공무수행 필수차량(슬러지처리차량) 등을 제외한 전 차량을 센터입구에서 출입통제

- 물재생센터내 주변 이용 가능한 유료주차장 안내문 배포

보일러 연소량 추이(서남)	물재생센터 주차장 폐쇄 안내	주변 유료주차장 안내문

작 성 자	물재생시설과장 :임춘근 ☎2133-3820 물재생운영팀장 :송동욱 ☎3830 담당 : 전원석 ☎3836