비상소화장치 특별점검 계획

송 파 소 방 서

(재난관리과)

2014. 비상소화장치 운영 내실화를 위한 특별점검 계획

소방차진입이 곤란한 지역과 소방활동 여건이 취약한 고지대 및 주거밀집 지역 등에 설치된 비상소화장치의 유지관리 상태, 적재비품등을 확인하고, 열쇠관리자와 자위소방대원의 방문 교육을 실시하여 비상소화장치 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				특별점검 개요

□ 기 간 : 2014. 7. 14. ~ 7. 25.(기간중 10일)

□ 대 상 : 비상소화장치 29개소

총계	현장 대응단	거여	방이	잠실	운동장	가락	비고
29	1	12	9	3	1	3

□ 점검자 : 대응총괄팀장, 소방용수 담당자

□ 세부 일정 : 점검 당일 출장 명령에 의거(1일 3~4개소)

Ⅱ				중점 점검사항

□ 내 용

○ 비상소화장치 적재 비품의 손·망실 상태 확인

○ 함 외부에 사용요령 표지판 부착, 열쇠함 아크릴판 훼손 여부

○ 내·외부 청소상태, 비소함 보수 필요 여부 등 확인

- 보수 필요시에는 비상소화장치 유지비 예산(1,000,000원)으로 집행

○ 불법 주.정차, 광고물 부착, 쓰레기 적치 여부 등

□ 열쇠 관리자, 자위소방대 재정비 및 현지 교육

○ 열쇠 관리자 주소, 상호 변경 및 연락처 변경사항 등 확인

○ 봉사정신이 투철한 지역 주민에게 의소대원 입대 안내 및 비소

열쇠관리자 신규 지정 안내 등

○ 인근 거주민 등 대상으로 비상소화장치 사용방법 등 현지 교육

Ⅲ				행정 사항

□ 각 관은 기 배부된 비상소화장치 소모품을 특별점검 실시 전에 교체하고, 비상소화장치 유지관리에 만전을 기하여 지적 사례가 없도록 할 것

붙임 1. 특별 점검 체크리스트(서식) 1부

2. 비상소화장치 적재비품 목록 1부.  끝.

[붙임 1]

비상소화장치 특별점검 체크리스트

□ 비소 번호 :        호

연번	점검 내용	결과	현지시정 내용	비고
1	내·외부 청결상태	□ 양 호 □ 불 량
2	적재 비품 및 소모품 교체 열쇠함 아크릴판 사용요령 표지판	□ 양 호 □ 불 량
3	열쇠관리자 현황, 자위소방대 조직 적정 여부	□ 양 호 □ 불 량
4	기타 현지 교육사항 등	□ 양 호 □ 불 량

2014. 7.     .

점검자 : 소방

소방

[붙임 2]

비상소화장치 적재비품 목록

연번	품 명	규 격	단위	수량	비 고
1	수 관	40㎜×15m	본	10
2	관창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65 → 40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	스텐드파이프	65㎜	개	1	지하식전용
8	지상식복스파나 또는 원형핸들		개	1	지상식전용
9	손전등	6v	개	1
10	손전등 예비용밧데리	6v	개	1
11	갈쿠리	0.8m	개	1	소화전개폐용
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	0.6㎝	개	1
14	구리스(윤활세정제)	800㎖	개	1
15	드라이버	30㎝	개	1
16	열쇠함아크릴(예비용)		개	1