서울역사박물관 ⌜빔 프로젝터 및 영상장비⌟ 구매 과업 내용서

서울역사박물관

(시설과)

Ⅰ		사업설명서

사업개요

가. 사 업 명 : 서울역사박물관 빔 프로젝터 및 영상장비 구매

나. 사업내역

• 램프무교환식(레이저광학엔진방식)빔 프로젝터  4대

• 4K 32인치 LCD모니터                        4대

다. 사 업 비 : 80,000,000원(부가가치세포함)

라. 계약방법 : 제한경쟁입찰

마. 입찰참가자격 : 입찰공고문에 의함

바. 위    치 : 서울역사박물관 상설전시실

사. 사업기간 : 계약일로부터 ~ 2017.12.15.까지

주요 내용

사업목적

박물관에서 운영되고 있는 영상제작장비 및 노후된 전시영상 장비중 상설전시장의 빔 프로젝터 4대를 램프무교환식(레이저광학엔진방식)빔 프로젝터로 교체 구매하여 전시의 첨단화를 위한 시설 개선에 만전을 기하고자 함.

사업내용

가. 빔 프로젝터(레이저광학엔진(다이오드)방식) 4대

• 휘도           : 8,000 ANSI 이상

• 해상도         : 1920 x 1200(WUXGA) 이상

• 디스플레이방식 : 0.67“ DLP Chip(엣지블랜딩 및 보정 기능 포함)

• 저소음(40db이하)및 HDMI출력단자로 타(빔)장비 다출력가능 제품

• 설치에 필요한 브라켓 철거/설치 포함

나. UHD해상도(32인치) 모니터  4대

• 해상도 : 3840x2160이상(32인치)

• 밝기 : 300cd/㎡이상, 명암비 : 3000:1 이상

• 시야각 : 178도(좌/우)이상, 178도(상/하)이상

• 스피커 내장제품, HDCP지원, 입력(HDMI, DisplayPort)

Ⅱ		일반시방서

개요

(1) 본 내용서는「서울역사박물관 빔 프로젝터 및 영상장비 구매」사

업으로 현장의 환경에 적합한 장비의 제작 공급 및 설치에 관한 기

준으로서 관계법령 및 계약조건 등 사업수행에 필요한 전반적인

절차와 계약자 준수사항 등에 대하여 적용하며 사업기간 중에 관

계법령이 개정되었을 경우에는 개정된 법령에 따른다.

(2) 규격서, 설계서상의 불합리한 점이나 문구, 용어해석에 대하여 발  주기관과 의견을 달리할 경우에는 상호간 협의하여 진행하며 본 시방서 및 설계서에 명시되지 아니한 사항일지라도 구축상, 구조상, 외관상, 시스템 구성상 필요한 모든 사항 또한 상호협의에 의해 진행 한다.

(3) 계약상대자는 물품 일체를 일괄공급 방식으로 구매설치하여야 하며 제조사의 정품 및 신제품을 납품․설치하여야 한다.

(4) 계약상대자는 서울역사박물관에 납품․설치하는 물품이 본 시방서에서 요구하는 성능사양을 수용할 수 없다고 판단 될 경우 서울역사박물관은 계약 및 납품을 거부할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야하고, 이때 소요되는 비용은 계약상대자가 전액 부담한다.

계약자의 의무

(1) 계약상대자의 제출서류

계약상대자는 아래사항을 발주기관에 반드시 제출하여야 한다.

(가) 계약 시 제출서류

1) 착수(내역서 포함)계 1부

2) 사업일정표

3) 제조사의 물품공급 및 기술지원 확약서, 규격확인서

4) 중소기업확인서

6) 기타 사업계약 일반 서류 일체

(나) 완료 후 제출서류

1) 납품내역서

2) 납품사진

3) 공급물품의 물품 상세 명세서 1부

4) 제품의 원산지, 제조사 완제품 제품증명서(확인서), 정품보증서

수입면장(수입품의 경우)

5) 시험운영 결과서 1부

6) 유지보수 계획서(운영자 매뉴얼 및 장애시 조치 대책 포함)

6) 기타 발주기관에서 지정하는 서류 등

(2) 물품의 납품(설치) 및 검수

모든 물품을 「제품규격서」의 내역 이상의 제품으로 납품하여야 한다.

“계약상대자”는 별도 비용 청구 없이 “발주부서”가 지정하는 장소에 도입되는 장비를 설치하여 정상 가동되도록 하여야 하며 설치 중 필요한 보안상 제반조치는 관계법규를 준수하고 대외 보안유지에 차질이 없도록 한다.

영상장비 설치에 대한 부대비용은 “계약상대자”가 부담하며, 장비 설치 시 제반 안전사고 및 납품과정에서 발생되는 일체의 행정적, 기술적 제반비용과 그 문제 처리는“계약상대자”가 부담한다

모든 장비는「제품규격서」에 기재된 내용에 근거하여 납품해야 하며 내역에 위배하여 납품하였을 경우에는 그 책임은 “계약상대자”에게 있으며 “발주부서”는 계약을 파기 할 수  있다.

수급자는 물품 계약 또는 납품 시 다음의 산출물을 문서화하여제출하여야 하며, 계약 이행 중 필요하다고 판단되는 산출물은수급자에게 추가 제출을 요구할 수 있다.

모든 물품은 저작권을 침해하지 않는 정품으로서 본사(제조사) 가 보증하는 정품보증서를 제공하고, 완제품 형태로 납품되어야 하며, 주요 구성품, 부품 또한 반드시 동일 제조사의 정품만을 채택하여야 한다.

수급자는 검수자의 입회하에 포장을 개방하여 수량검사(내역서 비교), 외형상태 검사, 규격/사양 및 기기 성능검사, 기타검사 및 시험을 실시하여 이상이 없음을 확인 받아야 한다.

납품된 물품을 검사, 수령하기까지 발생한 물품의 망실, 파손, 인명사고 등은 수급자 부담으로 한다.

수급자는 영상장비를 현장에서 시 운전을 실시하고, 정상적인    기능 발휘는 물론 운영자에게 충분한 교육을 실시하여 정상적   으로 운영이 가능하여야 납품이 완료된 것으로 본다.

수급자는 계약 이행 후 납품 완료계를 서면으로 발주부서에     제출하고 납품검사를 받아야 하며, 검수자는 납품 완료계 접수 일로부터 14일 이내에 검사를 하여야 한다.

(3) 시 행

(가) 계약상대자는 승인된 납품일정에 따라 사업을 추진해야 한다.

(나) 본 사업은 시방서에 준하여 사업을 시행하되 시방서에 명기          하지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 진행한다.

(다) 제품 납품이 예정공정보다 지연되었을 시에는 정해진 납품일

정 추진에 필요한 모든 조치를 취해야 한다. 그러나 납품일정

단축에 의하여 구매제품이 조기준공이 가능한 경우는 그에 따

른 준공처리가 가능 하다.

(라) 계약상대자는 계약서류에 특히 지정된 경우를 제외하고는 사

업시행에 따라 생기는 모든 민사․형사상 책임을 져야 한다.

(마) 계약상대자는 완료계 제출 시 까지 작업시설물을 관리할 책임

이 있다.

(바) 납품된 제품의 손상이나 제품 설치시 하자가 발생한 경우에는

시방서에 명기된 동일제품으로 납품하여야 한다.

(4) 관 리

(가) 작업시간

계약상대자는 현장여건에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간작업이  필요하거나 발주기관의 지시가 있을 경우에는 발주기관과 협의하여 진행 한다.

(나) 안전조치

1) 작업장 내에서는 필요한 안전조치를 취하고 안전수칙을 준            수하여  작업에 임하여 한다.

2) 계약상대자는 시스템 구축 및 설치 중 발생하는 사고나 인체

의 손상 또는 제3자에게 미치는 피해의 발생 시 즉시 응급조

치를 취하고 발주기관에 통보하여야 하며, 작업 중 발생하는

일체의 사고 및 피해에 대하여 계약상대자는 원상복구 및 피

해 보상의 책임을 져야 한다.

(다) 자료 및 보안관리

1) 본 사업수행으로 인하여 취득한 사업내용 등 일체의 보안사

항은 사업수행중은 물론 사업종료 후에라도 절대 누설해서

는 안 된다.

2) 인원 및 보안관리

① 계약상대자는 보안 및 안전관리에 책임을 져야 한다.

② 본 사업과 관련하여 시설물에 출입 시는 계약상대자의 사전

승인을 받아야 하며, 감독관의 입회하에 시행하여야 한다.

(라) 변경 등

1) 설계변경

사업시행 중에 현장여건의 변동으로 설치변경이 요구될 경우

발주기관과 협의하고 승인을 받아야 한다.

2) 사업의 중단 등

다음의 사유가 발생한 경우에는 발주기관의 지시에 의하여

사업의 내용을 변경하거나 사업기간 등을 변경할 수 있다.

① 사업 전체에 관련된 중대한 변경 사유가 발생한 경우

② 천재지변으로 작업이 불가능할 경우

(5) 구매 및 설치 완료

(가) 본 사업에 대하여 계약사항을 완료 전 시운전을 실시하여야          하며, 시운전 기간 동안 이상이 없을 경우 완료 한다.

(나) 계약상대자는 시험검사 항목을 작성, 제출하여 감독원의 승인

(다) 각 제품별 공동검사 및 시험 항목은 다음과 같다

1) 외관 및 구조 검사

2) 성능시험

3) 시운전 검사

4) 준공검사

(라) 검사 중 시방서와 상이하게 설치한 사항이 발견된 경우 감리원

발주부서의 지시에 따라 계약상대자 부담으로 재시공하여야 한

다.

(마) 불가피한 사정 등이 발생하여 발주기관의 승인을 득한 경우    완료기한을 연장할 수 있다.

(6) 위반행위에 대한조치

다음과 같은 위반행위가 발생하였을 때에는 계약위반행위로 간주

하여 관계규정에 의하여 조치할 수 있다.

(가) 제반 지시사항을 기한 내에 성실히 이행하지 않을 때

(나) 계약기간 내에 완료할 능력이 없다고 인정되거나 현저하게      공정이 미달될 때

(다) 사업을 성실하게 수행하지 못하거나 부주의로 인한 과실이           인정될 때

(라) 보안과 관련된 사항을 위반하였을 때

하자보수 및 부품공급

(가) 공급 설치된 모든 제품은 완료 후 2년간 무상하자보증을 실          시하여야 하며, 하자가 발생한 경우에는 즉시 조치하여야 한다.     (나) 하자보증기간 중 부품의 이상, 하자, 자연적 고장 발생 시 계          약자의 일체부담으로 보수정비 또는 동종의 신제품으로 교환          하여야 한다.

(다) 장비납품 시 파손이나 시험 운영 중 오류나 불량이 발생하였을 경우 A/S

를 불허하며 동일 사양 이상의 신규 제품으로 교체하여야 한다.

(라) 공급물품의 업그레이드 사항 발생 시 납품물품에 즉시 업그레이드를 시

행한다.

(마) 발주부서는 장비 설치 초기에 중대한 장애가 있는 경우 또는 검사 후 월

3회 이상 장애가 발생하였을 경우(최초 발생기준 30일 이내 3회이상)

납품한 품목(부분장애일 경우 부분 품목)을 신규 제품으로 즉시 교체가

이루어 져야 한다.

(바) 본 사업에 소요되는 각종 물품 및 부품은 준공 및 하자보수기

간이 지난 후에는 발주기관과 협의하여 유상으로 지속적으로

공급할 수 있어야 하며, 공급가는 정부 물가상승율의 범위를

절대로 초과하지 않아야 한다.

(아) 장비는 고유성능을 최대한 발휘할 수 있어야 하며, 타 기기 또

는 전체 시스템에 간섭 또는 장애를 주지 않는 장비이어야 한

다.

Ⅲ		특별시방

설치 주요사항

박물관 상설전시실 4존 상부에 빔 프로젝터 전용브라켓을 이용하여 빔을 설치한다. 설치 시 기존 장비 철거를 위해 전시유물상부 전체를 보양 후 철거한다.

기존 설치된 영상콘텐츠의 스크린 사이즈 변형을 금하며 동일한 사이즈로 구현한다. 또한 단일 빔 프로젝터로 두 개의 영상콘텐츠를 두 개의 스크린(벽)에 투사가 가능하여야 한다.

색재현상이 뛰어나야 하며, 다양한 군의 옵션렌즈 및 내장형HDBaseT 지원과 레이저 광학엔진 사용방식의 제품으로 최대 20,000시간 사용이 가능한 제품이어야 한다.

멀티스크린, 내장형 엣지블랜딩, 기하학적 조정 기능이 지원되는 제품으로 설치 장소에 구애받지 않는 레이저 다이오드 방식의 이어야 한다.

레이저 다이오드 방식(레이저 광학엔진) DLP 빔 프로젝터는 반드시 계약 시 원 제조사의 “공급확약서”, “기술지원확약서”, “규격확인서”를 서울역사박물관에 제출하여야 한다.

나) 공통사항

(1) 설치할 제품 및 자재는 반드시 서울역사박물관 담당자에게 자재 승인을 받은 뒤 설치하여야 한다.

(2) 빔 프로젝터의 배치는 작업효율성과 해당기기 제작사의 설치규정

을 참고하여야 하며, 유지보수에 대한 고려도 있어야한다.

(5) 시스템 설치를 위한 기기부착, 배선 등은 인테리어를 해치지 아니
하고 부득이한 상황에서는 감독관에게 보고하고 해결방안을 제시

한다.

다) 기타사항

(1) 납품한 장비가 제시된 규격 또는 기준에 미치지 못할 경우 발주

기관은 이 계약을 해지할 수 있다.

(2) 계약상대자의 책임으로 납품⋅설치 기한 또는 검수완료 기한을

넘겼을 경우 계약상대자는 지연배상금을 내야한다. 지연배상금

을 내지 않을 경우“발주기관”은 대가의 지급과 상계 처리할 수

있다.

IV		장비규격서

가) 레이저 다이오드(레이저 광학엔진) 빔 프로젝터(4대)

(1) 레이저 빔 프로젝터 / 4EA

DLP 1칩과 완전 방진설계로 에어필터가 필요 없고 광원 교체 없이 2만 시간

사용 가능한 제품으로 내장형 HDBaseT 및 HDMI출력단자 등을 지원하여 고

품질 이미지 재현 및 투사가 용이한 제품으로 박물관 전시실 운영 환경에 적

합한 소음 40dB이하 제품

(2) 제조사 정품공급 확약서 제출

(3) 제조사 기술지원(A/S)확약서 제출

(4) 무상서비스 2년(제조사 기술지원 확약서에 명기)

(가) 기기특징

- 밝기 : 8,000 ANSI LUMENS 동등이상

- 투사방식 : DLP 방식(0.6“  DLP Chip*1)

- 기본해상도 : WUXGA(1920 x 1200) 동등이상

- 명암비 : 10,000 : 1 동등이상

- 키스톤보정 : 수직 / 수평

- 입력단자 : RGB / 5BNC / HDMI / HDBASET / DISPLAYPORT/

/ 3D SYNC

- 라이트 소스 : Laser diodes

- 스크린 사이즈: 50“ - 300”

- 다양한 옵션렌즈 지원(F: 1.85~2.50), (f:18.7-26.5mm)

(나) 설치 관련 유연성

- 하드웨어 타입의 엣지블랜딩 내장 제품으로 기하학 보정 및 중첩부분 보정이 가능해야 함.(코너, 곡면, 구면 등의 어떤한 표면도 왜곡이 없는 이미지 투사)

- HDMI출력단자로 여러 대의 프로젝터 연결이 가능한 해야 함.

(멀티스크린 기능을 지원하여 멀티 디스플레이 및 타일링 기능 지원)

- 다방향 투사 지원 제품(천정, 바닥 등의 다방향 투사)

- KC인증제품

나) UHD 32“ 모니터(4대)

(1) 스피커가 내장된 4K해상도 지원의 32인치 모니터 4대

(가) 기기특징

- 해상도 : 3840x2160이상(32인치)

- 밝기 : 300cd/㎡이상, 명암비 : 3000:1 이상

- 시야각 : 178도(좌/우)이상, 178도(상/하)이상

- 스피커 내장제품, HDCP지원, 입력(HDMI, DisplayPort)