빗물관리시설 시공지침(안)

공종	유의사항
공사장 환경관리 및 시민불편 해소	⋅공사 시 공사안전 시설 설치 및 안전도우미 배치 등 ⋅비산먼지 저감을 위한 살수, 가림막 설치 등 ⋅건설장비 소음저감을 위하여 가급적 야간작업 배제
	⋅공사착공 알림을 위한 현수막 및 공사안내판 설치 등 ⋅시민의 보행불편 최소화(임시통행로 확보 및 안내원 배치) ※보도공사 설계시공 매뉴얼 참조-서울시
지장물 처리	⋅공사착공 전 지장물을 조사하여 지장물 저촉시 유관기관과 협의하여 이설 및 보호방안 강구(전기, 통신, 상수도관로, 기타 기준점 등)
토공사	⋅발생토량의 현장적치 최소화 ⋅잔토처리 운반과정 중 적재함 관리 철저(토사유실 등) ⋅중장비 및 운반차량의 안전도우미 배치
보·차도 포장 시공	⋅보도포장공사 시 임시보행로 및 안내도우미 배치 ⋅발생폐기물 처리는 해당구청의 규정에 적합하게 처리할 것
포장공사 품질시공	⋅빗물의 투수성을 확보할 수 있는 투수기층의 품질확보 ⋅투수포장의 경우 빗물유입에 따른 부등침하가 발생되지 않도록 주의 요망(특히 차도부분의 침하발생현상 지양)
침투측구 및 침투트랜치 설치	⋅침투측구 및 침투트랜치 설치 시 하부 저류층(기층)확보 ⋅침투측구 뚜껑의 이탈방지를 위한 평탄성 확보 ⋅공사 중 침투기층으로 토사유입이 되지 않도록 유의할 것
빗물관리시설 유역구분에 따른 설치	⋅소유역 구분에 적합하도록 빗물유입이 원활한 위치 선정 ⋅주변 우수받이와 연결되도록 연계시공
침투측구 및 침투트랜치 설치	⋅침투측구 및 침투트랜치 설치 시 하부 저류층(기층)확보 ⋅침투측구 뚜껑의 이탈방지를 위한 평탄성 확보 ⋅공사 중 침투기층으로 토사유입이 되지 않도록 유의할 것
침투측구 유역구분에 따른 설치	⋅소유역 구분에 적합하도록 빗물유입이 원활한 위치 선정 ⋅주변 우수받이와 연결되도록 연계시공
식생시설 빗물 유입부 및 유출부	⋅빗물유입부의 토사유입 방지 ⋅시설별 바닥은 LEVEL 유지(빗물 저류) ⋅월류관은 주변 우수시설과 연계
식생시설 터파기 및 되메우기	⋅식생토는 현장발생토가 진흙이 함유되어 투수성이 확보되지 않을 경우 외부의 투수성이 좋은 흙으로 교체할 것 ⋅터파기 후 답압으로 인한 토양다짐 현상에 유의 할 것 ⋅기층(저류층)의 토사 등이 유입되지 않도록 유의할 것
경관성	⋅기능 및 미관을 고려한 경관성 향상이 되도록 할 것 ⋅식생과 경관석을 적절히 배치하여 빗물정원의 경관성 향상이 되도록 할 것
빗물저금통	⋅설치 후 유지관리가 용이하도록 적절한 공간을 활용하여 설치할 것 ⋅설치 후 빗물유입관 및 빗물저금통 본체가 이탈 되지 않도록 견고하게 설치할 것 ⋅주민들에게 사용방법을 설명할 것
상자텃밭	⋅이동이 편리한 설치가 되도록 할 것 ⋅상자텃밭은 생육에 적합한 토양을 선정할 것