빗물관리 이용시설 관수펌프용 전기 설치계획

도시농업활성화와 자원재순환을 위한 빗물관리 이용시설의 원활한 운영을 위하여 관수모터용 전기 시설을 설치하고자 함.

▢ 설치개요

○ 시기 : 착공후 3일이내(2015.11.25.~11.27)

○ 위치 : 2곳

1) 센터현관앞 메인형 빗물저장탱크(2톤)

2) 청사뒷편 메인형 빗물저장탱크(15톤)

○ 내용

- 관수모터 구동을 위한 220v 단상전기 연결

- 전기연결시 분전함에 누전차단기 개별 설치(2곳)

- 전기선 연결시 천정매립, 토양매립하여 연결(일부구간)

○ 소요예산 : 1,600천원

○ 예산과목 : 시민과 함께하는 도시농업 – 사무관리비(201-01)

▢ 설치도