빗물받이 그레이팅 안전덮개 설치 수요조사(양화)

연번	위 치		설치수량	규격	비고
1			1	현측:50×99 (실측:50×90)
	위치 : 공원등1-49~1-50 사이 자전거도로 내용 : 절단후 재설치
2			1	현측:50×99 (실측 :50×96)
	위치 : 공원등1-45~1-46 사이 자전거도로 내용 : 절단후 재설치
3			7	50×99
	위치 : 염창교 하부 화장실(안양천 화장실) 내용 : 7장 교환