문서번호	하천관리과-5430
결재일자	2021. 4. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
협 조

「2021년 수방대비」

빗물펌프장․수문 시운전 점검계획 보고

2021. 04

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

빗물펌프장․수문 시운전 점검계획 보고

2021년 수방대비 빗물펌프장․수문 등 주요 시설물에 대하여 시․자치구 합동으로 시설물 관리실태 및 동작상태 등에 대한 사전 시운전점검을 실시하여 수방대비에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		점검대상

□ 빗물펌프장 : 120개소

총계	용산구	성동구	광진구	동대문	중랑구	성북구	강북구	노원구	은평구	마포구
120	11	9	5	15	4	2	1	2	1	10
양천구	강서구	구로구	금천구	영등포	동작구	관악구	서초구	강남구	송파구	강동구
4	7	10	5	8	3	3	7	4	6	3

○ 전기설비 : 수배전반, 변압기, 차단기 등

○ 기계설비 : 모터펌프, 스크린, 밸브류, 제진기, 크레인, 엔진설비 등

○ 기타설비 : 운영프로그램, CCTV설비, 관측설비(강우량계, 수위계)

□ 육갑문 : 43개소

계	용산구	성동구	광진구	마포구	강서구	영등포구	서초구	강남구	송파구	강동구
43	1	8	5	3	5	4	3	3	6	5

※ 보도용 27개소, 차도용 4개소, 보·차도용 12개소

Ⅱ		점검방법

1. 빗물펌프장

1) 시·구 합동점검 대상 : 빗물펌프장 21개소(자치구별 1~2개소 선정)

○ 유역면적이 넓고 유수지 대규모 펌프장

○ 주요 침수취약지역 인근 펌프장

○ 2021년 정밀안전진단 용역실시 대상 펌프장

- 강남지역(12개소)

자치구	마포	양천	강서	구로	금천	영등포	동작	관악	서초	송파	강남	강동
펌프장	마포	목동	방화	개봉1	독산	신길	흑석	신림	잠원	신천	대치	천호

- 강북지역(9개소)

자치구	용산		광진	성동	동대문	중랑	성북	노원	은평
펌프장	원효	한강교	구의	새말	전농	중화2	장위	공릉2	증산

2) 자치구 자체점검 대상 : 빗물펌프장 99개소(시·자치구 합동점검 제외분)

○ 자치구 자체 실정에 맞게 시운전 점검계획 수립 후 시행

2. 육 갑 문

1) 시·구 합동점검 대상 : 10개소(자치구별 1개소)

○ 2021년 해빙기 점검시 지적사항이 있는 육갑문

○ 최근 3년내 신설된 육갑문

- 강남지역(6개소)  : 마곡나들목(강서), 양평나들목(영등포), 신잠원나들목(서초), 신천나들목(송파), 신청담나들목(강남), 나루터길 나들목(강동)

- 강북지역(4개소) : 한남(용산), 한신아파트나들목(성동), 자양나들목(광진), 망원나들목(마포)

2) 자치구 자체점검 : 33개소(시·자치구 합동점검 제외분)

○ 자치구별 자체 시운전 점검계획 수립 후 시행

Ⅲ		세부 점검계획

1. 빗물펌프장

○ 점검기간 : 2020. 4. 20. ~ 4. 30.(기간중 9일간)

○ 주요 점검사항

- 펌프 유지관리 및 전기설비(VCB 등)동작상태

- 수문 개폐 및 권양기, 문틀 관리실태

- CCTV 및 수위계 동작 및 펌프장 통신상태

- 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태

- 제작사 및 전문기관 지적사항 조치내용 등

○ 점검반 편성(총괄 : 치수설비팀장)

- 1조 : 박진화, 김민석

- 2조 : 치수설비팀장, 안규문, 황주영

2. 육 갑 문

○ 점 검 기 간 : 2021. 4. 20. ~ 5.7.

○ 점검반 편성 : 시 , 자치구 합동

○ 주요 점검사항

- 권양기 관리(개폐담당자  지정 등) 및 동작상태

- 수문(문짝, 문틀, 로울러, 지수고무) 관리실태

- 하부 문틀 내 토사 및 이물질 적치 여부

- 수위계(표) 및 안내표지판 설치·관리실태 등

- 자치구 자체점검표 작성은 붙임양식에 따라 작성

※ 육갑문 점검은 차량 통제 등이 필요한 바, 자치구 점검일정과 연계 시행

○ 세부 점검일정(빗물펌프장, 육갑문)

구 분	1조		2조		비 고
	빗물펌프장	육갑문	빗물펌프장	육갑문
4.20(화)	마포, 목동
4.21(수)			원효, 한강교
4.22(목)	방화, 개봉1	양평 나들목		한남
4.23(금)			구의, 새말
4.26(월)	독산, 신길			마곡 나들목
4.27(화)			전농, 중화2
4.28(수)	흑석, 신림			신청담 나들목
4.29(목)	잠원, 신천		장위, 공릉2
4.30(금)	대치, 천호	나루터길 나들목	증산
5.03(월)		신천 나들목
5.04(화)		자양 나들목		신잠원 나들목
5.07(금)		망원 나들목

※ 점검일정과 점검반 편성은 업무일정에 따라 변경 가능.

Ⅳ		행정 사항

○ 시운전점검 관련 준비사항 등 자치구 사전 통보

○ 합동점검 대상에서 제외된 빗물펌프장 및 육갑문은 자치구 자체점검 후 점검 결과 5.10(월)까지 하천관리과로 제출

○ 점검시 지적사항은 5월중 정비 완료하여 수방 준비에 차질 없도록 조치.

붙임 : 1. 빗물펌프장 시운전 점검표 1부.

2. 육갑문 시운전 점검표 1부.  끝.