빗물펌프장 현황

물관리과 2019년 01월 현재

펌프장명	설 치 년 도	유 역 면 적 (㏊)	수 혜 면 적 (㏊)	펌프시설(HP×대)	펌 프 용 량 (HP)	토출량 (㎥/분)	유수지 용량 (㎥)	유수지 면 적 (㎡)	유수지 H.W.L	유수지 L.W.L	초기가동 수 위 (내수위)	계 획 홍수위	수 계
합계				49대	46,826	16,570	610,666	192,052
가 양	1992 2011	578	4.9	1,200×10 960×4 800×1	16,640	5,990	90,000	30,000	6.0	3.0	3.4	12.06	한 강
마곡1	1989 2016	713	105.7	1,770×7 930×2	14,250	4,080	300,000	101,000	4.0	0.0	0.6	12.65	한 강
마곡2	2015	373	55.3	1,200×5 600×2	7,200	2,600	195,000	51,000	6.0	3.0	3.6	12.68	한 강
공 항	1994 2014	50.6	6.0	176×1 400×2 670×1	1,646	860	4,500	2,600	6.0	4.0	4.7	9.00	농수로
방 화	2006 2015	87	4.8	295×4 160×1 350×2	2,040	1,240	8,400	5,300	5.0	3.3	3.8	7.80	농수로
염 창1	1993	37.77	12.6	350×3	1,050	480	1,766	582	8.0	6.0	6.6	13.20	한 강
염 창2	2004 2015	92.5	10.0	1,000×2 1,000×2	4,000	1,320	11,000	1,570	9.0	2.0	3.0	13.33	안양천