1. 염화비닐제 지붕을 밟아서 추락

(1) 내 용 목조 2층 건물 가내공장화재로 2층으로 진입하기 위하여 사다리를 걸치고 염화비닐제 지붕에 오를 때 지붕이 미끄러짐과 동시에 빠져 추락했다. (2) 요 인 (가) 염화제 지붕에 주의하지 않고 올랐다. (나) 아래 지붕이 노후화 되어 강도가 현저히 저하되었다.
(3) 대 책 (가) 지붕 등의 강도가 부족하다고 생각될 때는 기둥 등을 흔들어서 강도를 확인한다. (나) 염화제 슬레이트 지붕에는 원칙으로 오르지 않는다. 부득이 오를 때는 판자 등으로 발판을 확보한다.

2. 사다리 위로 올라가는 중 플래쉬오버로 추락

(1) 내  용

방화조 2층 건물 레스토랑 화재로 2층으로부터 약간의 백색연기가 확인됐다. 연소상황 확인과 인명검색을 위하여 2층 개구부에 사다리를 걸치고 수관을 휴대하여 다섯 번째 가로대를 올라갔을 때 플래쉬오버가 발생하여 사다리가 넘어지면서 추락했다.

(2) 요  인

(가) 사다리가 확실히 확보되지 않았다.

(나) 사다리의 위치선정에 주의를 하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 사다리를 건물에 연장할 때는 적정한 각도로 확보원과 연락을 취하면서 연장한다.

(나) 플래쉬오버 등이 예상될 때는 개구부를 피해 벽체 등에 걸친다.

카. 사다리 지주 밑이 가라앉아 사다리가 기울어져 추락

(1) 내  용

방화조 2층건물 주택화재에서 2층에 걸친 사다리 위를 중간 부근까지 오를 때 사다리 우측 지주 밑의 방수로 연약하게 된 땅이 가라앉아 사다리가 기울어져 추락했다.

(2) 요  인

(가) 사다리 확보 조치를 하지 않았다.

(나) 방수한 물에 의해 사다리 위치의 지반이 단단하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 오를 때는 사다리 확보를 확인하면서 한다.

(나) 사다리 상태가 변화하고 있는 것에 유의한다.