사당고가차도 하부공간 정비계획

고가차도의 토공구간과 본교량의 접속구간 하부공간이 차량 진입, 노숙인 상주 등으로 점유되고 있어 이를 방지하고자 정비계획을 보고드림

□ 고가차도 현황

○ 규      모 : 폭 22m(6차로), 연장 500m(옹벽200m 포함)

○ 형      식 : 강박스(준공 : 1997.5)

○ 안전등급 : B등급(‘14년 정밀점검)

○ 설계하중/종별 : DB24/1종

(위치도)	(전 경)

□ 고가차도 하부현황

○ 시점부(A1) 하부공간

- 노숙인 상주 등으로 음식물 반입, 모닥불 피움, 쓰레기 방치 등으로 도시미관 저해 및 화재위험 내포

○ 종점부(A2) 하부공간은

- 차량 주차, 쓰레기 방치 등으로 교량하부 손상 위험 및 도시미관 저해

□ 정비방안

○ 하부공간의 출입을 금지할 수 있도록 접근방지시설(휀스) 설치

- 현황사진

A1구간	A2구간

- 휀스설치 : 휀스 120m, 출입문(외문) 2개소

토공 구간	휀스설치 L=120m
A1,A2	(20m+20m+20m)×2개소
				출입문 설치

A1 A2			Steel Box Girder
							휀스 (H=0.9~2m)

평면도

단면도

○ 휀스 구매방법

- 규격제품 조달구매 : 메쉬형휀스 및 출입문(외문)

· 제품 규격 : 폭 2.0m, 높이 0.9m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.0m

- 조달청 등록 제품 확인결과 제품의 품질에 큰 차이가 없는 것으로 판단되므로 가격이 저렴한 제품으로 구매(제품 비교표 별첨)

- 제품 구매 선정업체 : 아이휀스(주)

○ 개략 소요예산 : 6,777천원