56-08-L-B04

조사개요

산지명	서오릉	시점	37°37'08.36"N, 126°54'21.30"E
주소	서울시 은평구 갈현동 산131-1임	종점	37°37'11.13"N, 126°54'18.69"E

비탈면 종류	자연비탈면 평가	구역 연장	140m
시설물 현황	배수시설이 있음.

조사결과

비탈면 경사각 ( )〫	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
17	35	직선형	상승형	있음	188	10	50	없음	적음	없음	없음	29	-25	37
3	4	2	3	5	4	1	2	1	2	1	5			B

위성사진	상세위치도면
비탈면전경(정면)	비탈면전경(측면)

조사 의견	- 806전투경찰부대 진입도로 측면 계류부에 해당. - 부대 진입도로부 및 주차장 절개지 토사사면에 침식이 다수 발생되어 있고, 계류내는 일부 구간에서 토사침식 있음 - 계류내 수목전도 있고, 하부 계류부는 배수시설 정비가 되어 있음. - 부분적으로 계류가 발달되어 있고, 옆 계류로 우수 유출을 위한 관거내 토사 퇴적이 많음.
대책 방안	- 붕괴 및 피해위험도는 낮다고 판단되나, 추후 검토를 통해 계류부내 부분적으로 정비가 필요할 것으로 판단됨. - 지속적으로 주의 관찰함.