암사취수장 현황

□ 암사취수장 일반현황

- 위치 : 강동구 아리수로 131

- 시설용량 : 171만톤/일 (1취수장 139만톤,  2취수장 32만톤)

- 면적 : 40.300㎡

□ 암사취수장 평면도 및 시설위치도

2취수장

1취수장

취수구

약30m

약35m

- 암사취수장 상부에 건설예정인 공장과의 거리에 대한 실측 자료 없음