00로 도로사면 보수·보강 공사 실시설계 용역

(00구)

□ 목    적

○ 000로(00동 00-0 일대) 도로사면의 정밀안전점검 결과 내구성 증진을 위한 보수가 필요하여 공사시행을 위한 실시설계 용역을 시행하고자 함

□ 용 역 개 요

○ 건   명 : 000로 도로사면 보수·보강 공사 실시설계 용역

○ 위   치 : 00구 00동 00-0 일대

○ 과업내용

- 식생옹벽(H=3.7~6.3m, L=121m) → 덩쿨식물 식재

- 식생사면(H=4.3~8.1m, L=130m) → 시드스프레이

- 기타(폐기물, 고사목 처리 등)

○ 기    간 : ’23. 1. ~ 11.

○ 소요예산 : 9,790천원

□ 산출근거

과목구분	2021년 예산
시설비	1) 예정 공사비 : 총예정금액(158,200,000원) – 부가가치세 = 143,818,180원 2) 사 업 대 가 : 143,818,180원 × 6.16% = 8,859,190원 ※ 엔지니어링 사업대가의 기준 제19조 의거 3) 손해배상공제료 : 8,859,190원 × 0.502% = 44,000원 4) 공 급 가 액 : 8,900,000원 5) 부 가 가 치 세: 890,000원 6) 합 계 : 9,790,000원

□ 위치도 및 현황사진

위  치  도

현황사진

□ 현황사진

에코메탈 전면부(H=4.7m ) 토사유실		측구(파라펫) 접합부 이격
식생사면의 잡목식생으로 인한 그린패널 등 구조물 파손 유발 가능		기초 콘크리트 손상(표면박리, 파손)

※ 세부사항: 정밀안전점검 요약문 참조