겨울철 대비 상수도시설물 점검결과

< 북부 수도사업소 >

□ 점검대상

○ 배 수 지 :  8개소 (지역 2개소, 1차 6개소)

○ 가압시설 : 42개소 ( 가압장 8개소, 증압장 34개소)

○ 현수관로 : 15개소 0.585㎞ (한강 ○개소 ○.○㎞, 일반 ○개소 ○.○㎞)

○ 공 동 구 : 1개소 1.07㎞

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2019. 10. 28.(월) ~ 11.15.(금)

○ 점 검 자 : 정성식,최용진외 8명(순찰기덩반,현장기동반,기전순찰반)

○ 주요 점검사항

-  안전관리분야, 배수지․가압장(증압장) 시설물 안전상태 및 관리상태

-  시설물 주변 법면 및 절개지 등 위험여부 등

□ 점검결과

○ 적출건수 : 7건(조치완료 7건 , 조치예정 ○건)

- 조치 완료 : 7건     - 조치 예정 : 0건

○ 적출내용 및 조치사항

《합동점검》

시설물 명	적출내용(0건)	조치계획 (조치완료: 건/조치중: 건)
공동구	적출내용 없음

《자체점검》

시설물 명	적출내용(9건)	조치계획 (조치완료:9 건/조치 중: 건)
우이배수지	① 항 상부 제초작업후 정비(인조잔디 설치)	조치완료
우이 아리수 올림터	② 주출입문 전도위험 교체	조치완료
	③ 보조출입문 자물쇠고리 불량 보수	조치완료
	④ 외벽보수	조치완료
수유 아리수 올림터	⑤ 내부벽면 도색	조치완료
미아아리수 올림터	⑥ 처마보수	조치완료
	⑦ 옥상 방수도색	조치완료
번동 배수지	⑧ 출입문 보수	조치완료
	⑨ 전동밸브실 휀스 보수	조치완료

□ 향후 계획

○ 미 조치된 시설물에 대한 향후 조치계획 등

붙임 : 적출사항 정부 전․후 사진대지

[ 붙임 ]

적출사항 정비 전․후 사진대지

< 북부수도사업소 >

우이배수지 항상부 정비	완료 내용
미아가압장 처마 보수	완료 내용
우이아리수올림터 주출입문 전도위험 교체	향후 조치 계획 내용

우이아리수 올림터 보조출입문 자물쇠 고리 불량 보수	완료 내용
우이아리수 올림터 외벽 보수	완료 내용
수유아리수 올림터 내부 벽면도색
미아아리수 올림터 옥상 방수도색	보수완료

번동배수지 출입문 보수	완료 내용
번동배수지 전동밸브실 휀스보수	완료 내용