민간건축공사장 스마트 안전기술〔시각지능(CCTV+AI)〕지원 사업 안내문

안전관리가 취약한 중․소형 공사장에 AI(인공지능)가 위험요소를 판별하고 현장에 자동으로 알려주는 시스템을 지원함으로써 현장 자체 안전관리를 강화하여 안전사고를 예방하는데 목적이 있음

□ 추진배경 및 목적은?

○ 기존의 한정된 인력으로 선별적‧제한적으로 점검하던 안전관리 패러다임을 선제적 예방, 실시간 관리로 전환 필요

○ 중대재해처벌법 시행 관련 안전관리가 취약한 중·소형 공사장에 스마트 안전기술 지원

○ AI 위험경보로 경각심을 고취시켜 근로자 스스로 안전규정을 준수토록 유도

□ 스마트 안전기술 지원 사업이란?

○ 대    상 : 중‧소형(2천㎡이상~1만㎡미만) 민간건축공사장 중 공사기간이 6개월 이상 소요되는 현장으로 시스템 도입을 희망하는 공사장

- 서울시 중소형 민간건축공사장 안전관리 실행 강화 대책에 따라 CCTV가 설치되어 있는(설치가 가능한) 현장

2021년 1월부터 취약공정(해체, 굴토, 기초) CCTV설치 의무화 시행

○ 지원기간 : ’22. 7. ~ ’22. 12.(6개월)

○ 지원내용 : 스마트 안전기술〔시각지능(CCTV+AI) 시스템〕지원

	『시각지능(CCTV+AI)』시스템
□ 현장에 설치된 CCTV를 통해 AI(인공지능)가 위험요소를 판별하고 현장에 자동으로 알려주는 시스템 - (공사장) CCTV영상 전송 → (상암동 스마트서울CCTV안전센터) AI 위험판별 → (공사장) 현장경보 알림 □ 위험요소 판별 범위는 작업자 쓰러짐, 안전모 미착용, 중장비와 작업자간 안전거리 미확보, 위험구간 침범, 화재발생 등

□ 신청접수는?

○ 신청서 등 구비서류와 함께 인허가 받은 구청에 제출

□ 사업절차는?

안내‧접수 (지자체)		시범대상 선정 (선정위원회)		시스템 구축 (용역업체)		모니터링 (현장)		실효성 검증 (서울시)
지자체 안내 및 접수		규모, 기간, 참여의지 등 고려		공사장과 시각지능 시스템 연계		상황판, PC, 휴대폰		효과 분석

□ 시각지능(CCTV+AI) 시스템 구축에 따른 주체별 역할은?

○ (공사현장) 시각지능 시스템 운영이 가능한 사양의 CCTV 설치

※ 화소 2Mega Pixel, 스트리밍 Quad Stream 지원 등 CCTV 설치 가이드 참조

○ (자치구) 스마트 안전기술 지원 사업 안내 및 신청접수

○ (서울시) 공사현장과 CCTV안전센터 간 통신망 및 영상 저장/분석 장비 구축

○ (서울디지털재단) 공사장 위험요소 관제 솔루션 운영

□ 스마트 안전기술 지원에 따른 기대효과는?

구분		기존		개선
공사장 관리		현장대리인, 감리자		현장대리인, 감리자 + AI 보조
모니터링		비상시		상시(실시간)
위험요소 감지		현장․인력에 의한 수동 피로, 감정에 의한 휴먼에러		위험판별 AI시스템 기반 자동
위험관리		사후조치 위주 관리		AI 위험상황 자동 판별로 사고예방

□ 문의처 : 00구청 건축과 000 ☎ 0000-0000

서울시청 지역건축안전센터 서은하 ☎ 2133-6993

민간건축공사장 스마트 안전기술〔시각지능(CCTV+AI)〕지원 사업  Q&A

Q. 지원대상은 어떤 공사장인가요?

A) 연면적 2천㎡이상~1만㎡미만의 민간건축공사장 중 공사기간이 6개월 이상 소요되고 시각지능 시스템 운영이 가능한 사양의 CCTV가 설치되어 있거나 설치가 가능한 공사장이면 됩니다.

※ CCTV카메라 : 화소 2Mega Pixel, 스트리밍 Quad Stream 지원 등

Q. 연면적 1만㎡ 이상 공사현장은 지원을 받을 수 없나요?

A) 안전관리가 취약한 중‧소형 공사장을 위주로 지원하는 사업이기는 하나 신청대상지의 공사기간이나 공정 등을 고려하여 시각지능 시스템 적용시 효과성이 높은 공사장에 대해서는 신청시 지원할 예정입니다.

Q. 시각지능 시스템이란 무엇이고, 지원내용은 무엇이 있나요?

A) 시각지능 시스템이란 AI가 건설현장 작업자가 안전모 등 안전장비 미착용, 작업자와 중장비 차량 간 안전거리 미확보, 작업자가 출입통제 구역 침입 등의 위험상황을 분석해 현장관리자에게 문자로 경보 알림을 보내며, 관리자는 알림을 받는 즉시 현장에서 신속히 대처할 수 있는 시스템이며, 이 시스템을 시범기간 동안 무료로 지원해줍니다.

Q. 공공의 CCTV관제에 따른 사업자 부담이 있는데 불이익은 없나요?

A) CCTV관제는 AI가 하며, 위험요소를 사전에 알려주어 사고를 예방하는 취지로 지원하는 사업이므로 공사관계자(시공자, 감리자 등)는 공사장 안전관리의 보조수단으로 활용하시면 됩니다.

Q. 지원대상의 선정기준은 어떻게 되나요?

A) 공사규모 및 환경, 기간, 공정, 사업자의 참여의지 등 종합적으로 검토하여 선정할 예정입니다.

- 공사규모 : 영상분석 조건을 충족하게 CCTV가 설치되어 있거나 설치가 가능한 공사 규모와 환경

- 공사기간 : 6개월 이상

- 공    정 : 안전사고 발생률이 높은 해체, 굴토, 가설공사, 건설장비 운영 중이거나 예정인 공사장

Q. 지원 기간(6개월) 이후에도 계속 이용할 수는 없나요?

A) 현재는 6개월간 시범사업 단계이므로 시각지능(CCTV+AI) 시스템 운영 효과분석을 통해 지원기간, 대상 등 점차 확대해 나갈 예정이며, 6개월 이후 통신과 보안장비에 대한 비용을 사업자 부담시 “공사장 위험요소 관제 솔루션(AI)” 이용은 가능합니다.

Q. 사업 참여에 따른 인센티브는 어떤 것이 있나요?

A) 추후 인‧허가청과 협의하여 인센티브 사항들을 검토할 예정입니다.

공사장 CCTV설치 가이드

⁋ 지능형 영상 분석 기능은 주변의 조명이나 카메라 화 각에 영향 받을 수 있으므로 최적의 성능을 위해 아래의 내용을 참고하여 카메라가 설치 되어야 합니다.

❶ 카메라 장비 사양

• 카메라 : 화소 2Mega Pixel, 스트리밍 Quad Stream 지원

• 저  장 : 2M Bytes로 저장 설정, VBL(저장 용량 가변), CBL(저장 용량 고정) 중 CBL로 저장 설정

❷ 카메라 설치 환경

• 카메라 높이는 3M 이상 30도 ~ 45 사이로 설치

• 카메라 설치 환경의 조명은 최소 300 lux 이상 필요

• 야간에는 조명이 확보되어야 함 : 별도 조명시설 혹은 IR 투광기

• 느린 셔터 속도 또는 낮은 Framerate로 인해 모션 블러가 발생 카메라 지양

• 카메라 앞에 나무 혹은 전광판 등과 같은 흔들림이 있는 물체가 가까이 없도록 설치

• 카메라 직사광선 혹은 헤드라이트가 카메라 내로 인입이 되지 않도록 설치

• 카메라 설치 구역에 빛, 조명(LED전광판) 등 빛의 밝기가 수시로 변화 되고 움직임이 없는 화 각으로 설치

• 카메라 설치 구역에 물체(천막, 커튼. 기타 물체 등등)가 환경(바람)에 의한 움직임이 비규칙적으로 발생하지 않는 화 각으로 설치

• 그늘로 인해 객체 판단이 어려운 조명 조건 및 저조도 환경인 경우 비권장(그늘로 객체가 들어가는 경우 객체 판단이 어려움, 조명 설치 권장)

• 객체가 카메라 화면 내에 차지하는 비율이 크지 않게 (검지 할 객체가 영상의 1/3 이하가 되도록 설치)

• 거울 등 반사체에 객체가 비치는 경우 오탐지가 발생할 수 있어 카메라의 화각을 비치지 않도록 변경 권장