강남수도사업소 온실가스 감축계획 (2015~2017)

1		사업장 현황 및 온실가스 배출전망

□ 시설현황

○ 일반현황

- 청사 운영 (전기, 가스, 차량)

- 가압장 27개소, 배수지 9개소, 유량계 23개소, 전식시설 79개소 등

○ 주요 온실가스 배출시설 등

- 우면산 가압장

. 시설 : 750kw x 5대, 525kw x 1대, 450kw x 3대

. 전기사용량 : 연간 17,200Mwh

. 탄소배출량 : 약 8,000 tco2 (강남수도사업소 배출량 75%차지)

□ 온실가스 배출전망 및 자체평가

○ 사업장 온실가스 배출추이 및 전망

<단위 : CO2 ton>

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
배출량(예상)	10,897	10,481	10,600	11,082	15,000	15,000
배출할당량				10,538	10,319	10,131
예상초과량				544	4,681	4,869

- 배출가스 감소 요인 :  우면산 폐쇄시 약 4,000 tco2 감소

- 배출가스 증가 요인 : 삼성·봉은 배수지 통수시 약 4,000tco2 증가예상

- 강남수도사업소 전체배출량의 99%가 증·가압장 운영에 따른 전기사용

- 또한 삼성 가압장 통수에 따른 전력사용량 증가로 우면산 가압장 폐쇄 전까지는 일상개선으로는 할당량 준수 가능성 낮음.

작 성 자	시설관리과장 : 송근호 ☎3146-4890 기전팀장 : 강준성 ☎4914 담당 : 최환수 ☎4920

○ 3년 이내 시설 신·증설 계획(안)

<단위 : CO2 ton>

소 계	2015	2016	2017
삼성가압장 통수	4,400	4400	4400

- 삼성가압장·봉은배수지 통수로 인한 전기사용량 증가 (400HP X 3대)

2		사업장 온실가스 감축 이행계획

□ 연도별 목표 감축량

<단위 : CO2 ton>

구 분	소 계	2015	2016	2017
배출량(예상)	41,000	11,082	15,000	15,000
배출할당량	30,998	10,538	10,319	10,131
감축목표량	10,094	544	4,681	4,869

□ 부문별 세부 감축계획

○ 사업장내 설비 및 공정개선 계획(3년간) - 절감량 20 tco2

1) 방배가압장 수배전반 및 모터 펌프 개량 (2015년)

- 수배전반 35면, 모터펌프 430HP X 2대 개량

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 약 20 tCO2

- 소요예산 : 1, 640백만원

2) 반포가압장외 1개소 노후 수배전반 개량(2015년)

- 수배전반 5면 개량

- 개선에 따른 절감효과 : 약 5 tco2

- 소요예산 : 250백만원

3) 우면산 폐쇄 (~2017)

- 우면산 폐쇄 및 양재 배수지 가동

- 개선에 따른 절감효과 : 약 4,000tco2

○ 차량운영 절감 계획(3년간) - 절감량 1 CO2 ton

- ECO-Drive운동추진 및 운행제한

○ 청사·사무공간 온실가스 절감계획(3년간) - 절감량 10 CO2 ton

- 청사 에너지절감 세부 추진내용

① 출장시에 컴퓨터 전원 끄기

② 근무중 회의, 식사, 휴식시에 컴퓨터와 주변기기 끄기

③ 중식시간 및 매주 수요일(가정의 날) 사무실 19:00시 이후 일괄 소등

④ 대기전력 차단을 위해 개별 멀티콘센드 설치

⑤ 화장실 비데 온열시트 봄․가을철 가동 중단

⑥ 청사 리모델링시에 벽체 단열판넬(합판, 석고보드) 적극 사용

⑦ 청사 단열창호(이중창) 설치 추진(2016년)

⑧ 청사 본관 옥상녹화사업 추진(2016년)

⑨ 청사 화장실 카운터 센서 설치 추진(2016년)

⑩ 청사 건물 에너지 진단 추진(2017년)

- 연도별 이행내용

구 분	이 행 내 용	비 고
2015년	개별 멀티콘센트 설치(대기전력 차단) 화장실 비데 온열시트 봄．가을철 가동 중단 중식시간 및 매주 수요일(가정의 날) 사무실 19:00시 이후 일괄 소등
2016년	청사 단열창호(이중창) 설치 청사 본관 옥상녹화사업
2017년	청사 건물 에너지 진단 추진(용역사업) 청사 화장실 카운터센서 설치

- 소요예산 등

(단위 : 백만원)

구 분	합계	2015년	2016년	2017년
소요예산	111	1	100	10

○ 신재생에너지 설치 또는 기타 감축노력(3년간)- 절감량 10CO2 ton

- 청사 단열창호(이중창) 설치 추진(2016년)

- 청사 본관 옥상녹화사업 추진(2016년)

- 청사 리모델링시에 벽체 단열판넬(합판, 석고보드) 적극 사용

□ 연차별 투자계획 (소요예산)

<단위 : 백만원>

구 분		합 계	2015		2016	2017
			기 편성	추경 편성
소 계		1,661	1		100	10
설비,공정 개선	방배가압장 수배전반/펌프개량	1,640	1,640
	반포가압장외1개소 수배전반개량	250	250
	우면산 폐쇄
차량 운영 절감	ECO-Drive운동	0	0	0	0	0
청사에너지 절감	개별멀티콘센트 설치	1	1
	단열창호(이충창) 설치	90			90
	본관 옥상녹화사업	10			10
	청사 건물에너지 진단	5				5
	화장실 카운터센서 설치	5				5
기 타