중부수도사업소 온실가스 감축계획

1		사업장 온실가스 배출전망

□ 온실가스 배출전망

○ 온실가스 배출추이 및 전망

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
배출량 (tCO2)	6,738	6,933	6,956	6,763	6,680	6,560	6,480

※ 2014~2016년은 배출 실적, 2017년 이후 배출 전망 기재

물재생센터 등 배출량 산정방식 변경 사업장은 변경후 배출량 적용

- 사업장내 계장설비 개량 및 모터펌프 효율개선

(고효율인버터 설치 자동제어반, 모터펌프 용량축소 개량)

- 인수가압장의 수전전압을 특고압에서 저압설비로 변경

(저압 모터펌프 및 전기설비를 고효율 설비로 개량하여 전력 사용량 최소화)

□ 2차 계획기간내 시설 신·증설 계획

소계	2018년	2019년	2020년
배출량 (tCO2)	10.2	24.5	24.5

- 2018년 7월말 준공 : 신설 전식방지 설비 2개소 설치로 온실가스 배출량                          소량 증가.

(2018년 산출 : 3kw×24시간×153일 = 22,032kwh ⇒ 10.2tCO2

19~20년 산출 : 3kw×24시간×365일 = 52,560kwh ⇒ 24.5tCO2

작 성 자	시설관리과장 : 허준행 ☎3146-2190 기전팀장 : 김충완 ☎2225 담당 : 신인철 ☎2226

2		온실가스 감축 이행계획

□ 2018년 온실가스 감축계획

○ 사업장 설비 및 공정개선 : 절감량 16CO2 ton

1) 인수가압장 등 2개소 모터펌프 교체

- 대    상 : 인수가압장, 약수가압장

- 개선내역 : 인수가압장 125HP×2대, 약수가압장 50HP×2대 교체

- 추진일정 : 2018년 6월말 사업완료

- 소요예산 : 148,000천원.

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 4CO2 ton

2) 종암1배수지 등 2개소 전동밸브 교체

- 대    상 : 종암1배수지, 정릉4배수지

- 개선내역 : 노후 전동밸브 4대 교체

- 추진일정 : 2018년 6월말 사업완료

- 소요예산 : 50,000천원.

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 2CO2 ton

3) 중앙제어실 등 2개소 감시제어설비 개량

- 대    상 : 중앙제어실, 보광(배)가압장

- 개선내역 : 노후 자동제어설비 개량 2개소 교체

- 추진일정 : 2018년 6월말 사업완료

- 소요예산 : 244,000천원.

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 2CO2 ton

4) 혜명가압장 감시제어반 교체

- 대    상 : 혜명가압장

- 개선내역 : 노후 감시제어반 4면 교체

- 추진일정 : 2018년 6월말 사업완료

- 소요예산 : 135,000천원.

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 2CO2 ton

5) 인수가압장 저압수전 변경 감시제어반 개량

- 대    상 : 인수가압장

- 개선내역 : 저압 감시제어반 4면 교체

- 추진일정 : 2018년 6월말 사업완료

- 소요예산 : 188,000천원.

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 2CO2 ton

6) 성북1배수지 등 4개소 감시제어반 교체

- 대    상 : 성북1,인수,종암1,경내배수지

- 개선내역 : 노후 감시제어반 4면 교체

- 추진일정 : 2018년 6월말 사업완료

- 소요예산 : 165,000천원.

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 2CO2 ton

7) 남산1증압장 등 2개소 감시제어반 교체

- 대    상 : 남산1증압장, 남산2증압장

- 개선내역 : 노후 감시제어반 2면 교체

- 추진일정 : 2018년 6월말 사업완료

- 소요예산 : 139,000천원.

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 2CO2 ton

○ 신재생에너지 도입사항

- 도입여부 : 해당없음.

○ 기타 청사 및 차량 절감사항 : 절감량 4CO2 ton

- 청사▪냉난방 온도준수 및 이행철저

- 차량 공회전 최소화 및 불 필요한 운행제한을 통한 에너지 절감

- 중식시간 일괄소등 및 퇴근이후 전력시설 사용 최소화

- 근거리 관용차 이용자재

- 차량내 불 필요한 적제물 제거

- 네비게이션 빠른 길 찾기활용으로 운행거리 최소화

- 관용차 주행기록 및 정기점검으로 연비를 철저히 관리

- 공기압 체크 등 주기적이고 계획적인 차량관리

- 연비향상을 위해 관용차량 운전자의 교육 수행

□ 2019년 이후 중·장기 감축계획(예정)

○ 설비 및 공정 개선계획

- 배수지 6개소 원격감시제어반 개량 : 300,000천원

- 증압장 4개소 감시제어반 개량 : 280,000천원

- 모터펌프 2개소 교체 : 150,000천원

- 가압장, 배수지 3개소 전동밸브 교체 : 100,000천원.  끝.