사용자재 보증 협약서

도로사업소장과 물품공급계약자 간 아래 사항을 추가하여 수행하기로 협약한다.

1. 공 사 명 :

2. 위    치 :

3. 공사기간 :

4. 시 공 사 :

5. 감리업체 :

6. 수행 조건

가. 신호제어기(개발자검수용)

1) 하자담보책임기간 : 5년

- 최소 부품성능보증기간 : 디지털보드(3년), 아나로그보드(5년)

※ 디지털보드[주제어부(MCU), 차량검지기(LDU), 모뎀, 신호구동부(SCU) : 5년

아나로그 보드(등기구동기(LSU), 점멸기(Flsh), Flsh-E) : 3년

2) 제품내용서 추가사항

가, 경찰청표준교통신호제어기(2010.8)로서 현장 제어기와 신호운영실 간 ON-LINE 구성이 되어야 한다.

나. 2010년 교통신호제어기 개발자검사필증(호환성검사) 및 환경 시험성적서 제출

다. 제작 중에 사양변경이 필요시 추가 반영하여야 한다

라. 외함(전·후문)에 시건용 고리를 2개소이상 설치한다.

나. 신호등

- 하자담보책임기간 : 6년, 부품성능보증기간 : LED 모듈 6년

다. 신호지주: 교통신호지주표준도면 제작설치 기준 적용

- 하자담보책임기간 : 5년(분체도장)

라. 신호등 배선 및 배관

- 하자담보책임기간 : 3년

계약자는 물품 제작, 납품을 위해서 협약사항을 준수하여야하며, 허위 또는 부정한 방법으로 납품된 사실이 확인될 경우에는 관계 규정에 따라 부정당업자 제재 등의 조치에 따른다.

2014.   .     .

제조사                     대표          (인)

시공사                     대표          (인)