공종분리 검증위원회 심의 요청서
요청부서	난지물재생센터 시설보수과	심의일	2020.05.
공사(사업)명	2020년 불광천 홍제천 차집관거 보수공사	도급비	2,902백만원
공사개요 (사업개요)	○ 위 치 : 불광천 신응교 상류, 하류(우안), 홍제천 홍연2교 하류(우안) ○ 기 간 : 2020. 05. ~ 12. ○ 도 급 비 : 2,902백만원 ○ 사업규모 - 단면보수 : □1.8x1.8~□2.0x2.0 = 5,969㎡ - 물막이 및 물돌리기 : 1식 - 구조물보수공 : 맨홀확경 3개소, 맨홀신설 3개소 - 기타 부대공 1식
심의요청 내 용	○심의대상(심의안건) - 불광천/홍제천 차집관로 보수공사에 대한 공종분리 검증 ○주요 심의내용 - 공동수급체 구성원 간 하자구분이 분명하도록 공종내역이 구분 여부 - 구성원수 및 비율 적정여부 - 전문공종 분리 시 현장 시공여건 적정성 및 기타 사항 - 주계약자의 계획·관리·조정·대가 분담률 산정 - 기타(발주 방식에 의한 검토)
별첨서류	1. 공종분리 검증 사전검토서 1부. 2. 설계내역서 1부. 끝.

공종분리 검증 사전검토서

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2020년 불광천 홍제천 차집관거 보수공사

○ 위 치 : 불광천 신응교 상류, 하류(우안),

홍제천 홍연2교 하류(우안)

○ 기    간 : 2020. 05. ~ 12.

○ 도 급 비 : 2,902백만원

○ 사업규모

- 단면보수 : □1.8x1.8~□2.0x2.0 = 5,969㎡

- 물막이 및 물돌리기 : 1식

- 구조물보수공 : 맨홀확경 3개소, 맨홀신설 3개소

- 기타 부대공 1식

□ 입찰참가 자격

○ 건설산업기본법에 의한 토목공사업 및 토목건축공사업 면허를 보유한 업체가

입찰에 참여하여야 하며,

○ 입찰공고일 전일부터 입찰일까지, 낙찰자는 계약체결일까지 주된 영업소가

서울시에 소재하고 입찰참가자격 판단기준일은 입찰 참가신청 접수마감

일로 함.

□ 발주 주요내역

구 분	업 종	주요공종	금액 (제비율 포함,백만원)	비율 (%)	비고
계약분	토목공사업 토목건축공사업	토공, 구조물공	2,902	100%

□ 사전 검토내용

구분	검토내용	비 고
공동수급체 구성원 간 하자구분이 분명하도록 공종내역이 구분 여부	본 공사는 부계약자분이 없음
구성원수 및 비율 적정여부 - 주계약자(100%)	본 공사는 부계약자분이 없음
전문공종 분리 시 현장 시공여건 적정성 및 기타 사항	해당없음
주계약자의 계획·관리·조정·대가 분담률 산정	해당없음
기타(발주 방식에 의한 검토) - 전문→종합 권고한 사업	종합공사로 발주함.

붙임문서 : 1. 설계내역서 1부.

2. 주계약자 공동도급 공종분리 적정성 체크리트 1부. 끝.

「주계약자 공동도급」공종분리 적정성 체크리스트

사업명	2020년 불광천 홍제천 차집관거 보수공사
부서명	난지물재생센터 시설보수과
검토일	2020. 5. .

연번	주계약자 공동도급 발주전 체크리스트	검토 의견
1	추정가격 2억원 이상 100억원 미만인 공사이다.	Y/N ☑☐
2	공동수급체 구성원별 최소지분율(5%이상)을 준수하였다.	Y/N ☑☐
3	종합건설공사로써 다른 법령에 따른 전기‧정보통신‧소방 등의 업종이 복합된 공사가 아니다.	Y/N ☑☐
4	공동수급체 구성원 간에 하자구분이 분명하도록 주계약자와 부계약자 공종내역이 구분되어있다.	Y/N ☑☐
5	공동수급체의 구성은 3개 이상(주1, 부2)으로 분리해 내역이 작성되어 있다. ※ 수급체 구성: 3개 이내 원칙, 필요할 경우 5개까지	Y/N ☑☐
6	공동수급체의 구성이 4개 이상일 경우 주공정은 주계약자가 이행토록 되어있다.	Y/N ☑☐
7	각 공종의 설계금액 적정성이 확인되어있다.	Y/N ☑☐
8	특허 및 신기술로만 구성된 부계약자 공종은 제외되었다. ※ 부계약자의 시공물량이 적정하게 반영 되었다.	Y/N ☑☐
9	전문공종 분리시 현장 시공여건을 고려하였다.	Y/N ☑☐
10	기타 의견