특정제품 심의 사전 검토서

□ 사업내용

사업(공사)명	보라매공원 시설물 정비공사
발주부서	동부공원녹지사업소 시설과	발주방법	제한경쟁입찰
공 사 비	284,000,000원	특정제품비	36,241,280원
심의 안건명	보라매공원 시설물 정비공사 특정제품 선정
[공사개요] ❍ 위 치 : 동작구 신대방동 여의대방로20길 33 보라매공원 ❍ 총공사비 : 284백만원 (도급 139백만원, 관급 145백만원) ❍ 공사기간 : 착공일로부터 60일간 ❍ 공사내용 - 테니스장 바닥포장 교체(클레이 2면, 인조잔디 5면) 및 배수로 정비 - 와우산 및 북동산 토사유출사면 정비, 잔디광장 트랙 보수 등
[특정제품 개요] ❍ 품 명 : 클레이(인공소성토) ❍ 규 격 : t70~72mm ❍ 구매수량 : 972㎡ ❍ 구매방법 : 조달구매(총액수의계약)

□ 추진경위

❍ 2014. 1. 23 ~ 2. 3	: 테니스장 정비관련 설문조사

❍ 2014. 2.  5 ~ 2. 7	: 기술용역타당성 심사

❍ 2014. 2.  7	: 사업추진계획 수립

❍ 2014. 2. 21 ~ 4. 19	: 실시설계용역 시행 및 준공

❍ 2014. 4. 24 ~ 4. 28	: 자체설계심사

❍ 2014. 4. 30	: 공사시행계획 수립

❍ 2014. 5.  2	: 공사 발주

□ 사전 검토내용

분 야	검 토 내 용
필 요 성 (타 당 성)	테니스코트 바닥포장 불량으로 인해 이용자들로부터 지속적인 정비요구가 있었으며, 설문조사결과 기존 코트 7면(클레이 5면, 하드 2면)을 인조잔디와 클레이포장으로 변경 요청하였음 (선호도: 인조잔디>클레이>하드)
기 술 적 검토사항	기존 클레이(마사토) 포장의 경우 초기 공사비는 저렴하나 배수불량 및 눈부심으로 인해 경기 시 불편사항이 발생하므로 이를 개선하기 위해 경기 시 집중도를 향상시킬 수 있는 적색계열로 슬라이딩 특성은 유지하면서 투수성 및 탄성이 보완된 제품으로 선정
가 격 적 정 성	기존 클레이포장에 비해 배수성이 개선된 제품 중 조달청 가격정보에 등록되고 특허증을 보유하였으며, 시장조사결과 유사규격 중 비교적 저렴한 가격을 제시한 제품으로 선정
종 합 검토의견	실시설계용역 결과 5개 업체 중 조달청 가격정보(목록정보시스템)에 등록되어 현장여건에 적합한 규격과 품질확보가 가능하고 테니스장 전용 제품을 보유한 ㈜베노의 BN-ETC-Q로 선정

□ 붙임자료

1. 제품별 비교조사표 1부.

2. 제품별 제안서 각1부(별첨).

제품별 비교조사표

회사명	㈜베노	㈜송현산업	오성체육시설㈜	㈜신한엔터프라이즈		㈜앙투카
규격	인공소성토, 앙투카쿼터, BN-ETC-Q, 70mm,	클린클레이, SHCTC, 70mm	French Clay-C 표층, 70mm	슈퍼클레이, 70mm 무기질혼화재	인공소성토, 앙투카쿼터, ETC-Q, 70mm	인공소성토, 앙투카쿼터, ETC-MF-Q, 70mm
단가	33,400원/㎡	32,000원/㎡	42,400원/㎡	58,700원/㎡	33,000원/㎡	-
수량	972㎡	972㎡	972㎡	972㎡	972㎡	972㎡
소요예산 (부가세별도)	32,464,800원	31,104,000원	41,212,800원	57,056,400원	-	-
용도	테니스장 전용	다목적 구장 (테니스, 족구, 농구 등)	다목적 구장 (테니스장, 운동장 등)	다목적구장	다목적구장 (테니스, 게이트볼장 등)	테니스장 전용
나라장터 등재여부	목록시스템에 등재	-	목록시스템에 등재	목록시스템에 등재	목록시스템에 등재	목록시스템에 등재
물가정보지 등재여부	물가자료(하) 108쪽 거래가격 628쪽	물가자료(하) 109쪽	물가자료(하) 110쪽	물가자료(하) 111쪽 거래가격 1309쪽	물가자료(하) 111쪽 거래가격 1309쪽	-
특허여부	특허번호 제10########호 극세사를 이용한 전천후 클레이코트용 운동장 표층구축재	-	특허번호 제0492273호 붉은 벽돌가루를 이용한 테니스코트 구축재	특허번호 제0477875호 무기질 재료를 이용한 체육시설 코트 포장재	㈜앙투카에서 납품받아 시공하였으나 특허기간 만료로 납품 불가	특허 존속기간 (2012.11.20.) 만료로 유통하지 않음
특징	∘앙투카 ∘비에 강한 인공소성토 ∘정선된 양질의 환토에 약품을 첨가하여 고온 소성한 후 입도 조정한 적갈색의 인공토 ∘다공질의 토질계 포장재	∘일본 Rich-Ade사와 협약하여 국내 도입한 토질개량 공법 ∘자연토+시멘트+랜드케믹(토질개량제) 일정비율 혼합해 토질자체를 개선시키는 공법	∘붉은 벽돌 가루를 파분쇄하여 1,000℃~1,400℃에서 가열하여, 40~100 메쉬의 입자로 체가름 한 후 황토, 질석, 마사토, 소금 등을 첨가하여 코트에 포설하는 공법	∘적절한 경도를 유지하면서 비온 후에도 질퍽거리지 않고 배수성이 양호한 전천후 체육시설 표층용 포장재	-	-
	※제안서 별첨	※제안서 별첨	※제안서 별첨	※제안서 별첨		※특허등록원부 별첨
기타	국제테니스연맹(ITF)공인 대한테니스협회 우수업체 여성기업, 장애인기업	-	-	대한테니스협회 우수업체		-
전화번호	032-422-0044	053-638-1620	02-899-8422	032-329-5800		031-479-7272
홈페이지	www.benoh.co.kr	www.shtennis.co.kr	www.eohsung.com	www.superclay.co.kr		www.anyspo.com