□ 망원초록길 조성공사 시설물 인수인계관련 사전점검 결과 의견

연번	분야	현장 확인 사항	요구사항	비고
1	조경	이상기후 변화에 따른 가뭄 지속으로 수목의 생육상태가 불량함(특히 소나무, 관목류)	물주머니 부착, 지속적인 급수 작업등의 유지관리 작업을 실시하여 최적의 상태에서 수목 인계작업 요망
2		녹지구간 및 공원등 주변 급경사면 정비	발생된 사면을 완화 또는 피복하여 토사 유출 방지
3		녹지구간의 토사가 강변북로변으로 흐르지 않도록 정비	발생된 사면을 완화 또는 피복하여 토사 유출 방지
4		물길구간의 화강석판석 모듈이 자연구배에 의한 흐름을 방해하게 일부돌출되어 있음	돌출된 화강석판석 모듈 재정비로 자연구배에 의한 물길 흐름 조성
5		생태포장이 녹지공간에 접하는 면 처리 정형화 필요	생태포장 끝면은 거부집을 설치하여 노출시 미관 저해가 없어야 하며, 녹지공간의 흙이 흐르지 않도록 경계부 처리 방안 마련
6		망원정 연결데크 공사구간에 접한 강변북로변 경관 엉망	데크 이용자에 시각적인 불편이 없도록 정비 요망
7	전기	공원등(보안등)이 가로등용 등주(높이8m)를 높이4m 정도로 절단하여 설치해 등주 및 암대, 등기구가 조경 경관과 어울리지 않음	공원등주를 가로등용이 아닌 목주(집성목-4m)로 교체하고 암대 및 등기구(LED)도 보안등용으로 교체
8		분전반내 한전계량기가 1대 설치되어 향후 전기요금 납부 주체가 누군지 분명치 않음	분전반내 한전계량기를 2대로 설치하여 전기요금 납부 주체를 구분
9		공원 조성지역내 조도가 전반적으로 어두울 것 같음	공원등주(4m)를 추가적으로 2개 이상 설치 검토 바람