사 진 자 료

(공장검사:대형28)

사진설명	이탈방지압륜 400mm외 3종 공장 검사(동광주철)