사  진  자  료

(성능시험 : 조흥밸브앤파이프)

사진설명	이탈방지압륜(나사보호관) 성능시험 - 500mm 굽힘, 진동, 내압 시험(좌측 위에서 아래 순서) - 300mm 굽힘, 진동, 내압 시험(우측 위에서 아래 순서)