사  진  대  지

배수관 물세척 시행

소화전 퇴수(계량기 연결)

사  진  대  지

배수관 물세척 전 : 잔류염소 0.10mg/L, 탁도 0.41NTU

배수관 물세척 후 : 잔류염소 0.25mg/L, 탁도 0.30NTU