- 산골마을 주거환경관리사업 기본 및 실시설계 -

현장실사 및 자문회의 개최 결과보고

주요 의견

[ 녹번동 ]

❍ 북한산에서 유입하는 계곡수 침사지 시설 보수 보강

- 현재 조성된 침사지는 일시적인 유량의 조절을 위한 저류 공간 역할로 스크린에 유목 등으로 막히거나 하수관로를 장애물이 막을 경우 월류로 인한 2차 피해를 줄 수 있으므로 기존 침사지 상류측에 큰 규모의 유목 및 토사류를 막을 수 있는 시설 필요(1차 침전지 또는 1차 유목방지시설)

【 수리분야 노진수, 현장시공분야 정진수】

❍ 마을 상류쪽 북한산 일부의 우수가 계곡을 따라 과거부터 중앙 지하로 통과되는 수로의 계획은 장기적인 안목에서 주택에 미치는 여향을 바로잡아야함으로 수리학적 검토결과에 따라 집수정시설 규모 등을 반영하여 본 계획도면과 같이 우회 처리함이 타당하므로 검토필요【 시공기술사 길남수 】

❍ 북한산자락의 하수관 정비계획은 암석 등의 입지로 실시계획을 통한 하수관 선형 변경이 타당한 것으로 검토되며, 수량 및 수계 등의 전문가 검토를 통해 안전성 확보 필요【 계획분야 성민규】

❍ 기존하수관 상태가 부실하므로 관거 개량이 필요하며, 시공시 주민 불편이 없도록 시공필요【 수리분야 노진수, 현장시공분야 정진수】

❍ 청솔아파트 유입도로의 사면부에 휀스 기초부를 보강하여 유수의 월류나 차량의 추락방지를 위한 시설 보강 필요【 수리분야 노진수, 현장시공분야 정진수, 시공기술사 길남수】

❍ 유색포장 구간은 고도차가 많아서 일부 구간만 시공【 현장시공분야 정진수】

❍ 계단설치구간은 화강석 통석 보다는 목재 방부목으로 설계 시공검토 필요【 현장시공분야 정진수】

❍ 대림아파트쪽 현재 포장 기층 기반 지질조건을 조사해서 최대한 도로 구배완화 중점을 고려한 절, 성토의 시공성 경제성을 감안한 설계 반영 필요,【시공기술사 길남수】

[ 응암동 ]

❍ 경사로에 설치하는 우수유입 트랜치의 폭은 도로 횡단 전 구간으로 하며 하중에 견딜 수 있는 하중조건을 고려하여 선정【 수리분야 노진수, 시공기술사 길남수】

❍ 우,오수 개량시 차후 발생할 수 있는 민원사항이 없도록 시공【진수, 현장시공분야 정진수】

❍ 계단구간은 화강석 통석으로 시공보다는 목재 방부목으로 시공

【현장시공분야 정진수】

[ 공통사항 ]

❍ 관거 규모 검토시 서울시의 하수도정비기본계획에 근거한 강우조건 및 강우 빈도에 적합토록 할 것.【수리분야 노진수】

❍ 시공시 암반이 노출등으로 원형관의 규모가 제한적일 경우 같은 높이에서 통수단면에 유리한 사각형 관거도 고려할 것.【수리분야 노진수】

❍ 기존 하수관이 노후된 상태로 마을에 악취의 영향 등의 원인이 되는 것으로 개량이 필요하며, 공사중 인접노후건물에 미치는 영향 및 급경사지에서의 시공시 안전에 관한 유의사항에 대한 매뉴얼을 실시설계시 시방성 명시 요망

❍ 시공 여건이 협소하고 급경사 지형이므로 현장 여건을 감안한 기술적인 적정한 대가 적용이 반영되도록 다각도로 검토 필요 【수리분야 노진수, 시공기술사 길남수】