가상화재진압훈련 결과(산복터널)

대상명	산복터널	주 소	금천구 시흥2동 산108-4				훈 련 일 시	2014. 4.10
대표자 (안전관리자)	금천구청장	건물구조	ㆍ양식 철근 콘크리트조 (길이 163m, 높이 4.5m, 폭12m)				전 화	02-842-5997 02-3284-5431
동원장비	2대 (펌프1, 구조대300)				동원인원	6명(소방6)
1. 훈련내용
○출동경로 선정 및 진입로, 소방차량(특수차등)부서위치 확인 ○소화활동상 필요한 설비가능여부 확인 및 실제 확인(무통설비위치 등) ○건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인 ○주변지리여건 및 소방용수시설 위치 및 활용가능여부 확인 ○자위소방력의 능력 및 가용성
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로 : 시흥센터-크리스탈부페-백산주유소-은행나무길-범일운수- 관악산벽산타운6단지 좌회전-산복터널 : 2.㎞, 3분소요) □장애요인발생시 우회도로 선정 : 시흥센터-크리스탈부페-백산주유소-박미삼거리- 독산동길-문성터널사거리 좌회전-난곡파출소-휴먼시아2단지앞-산복터널 : 8.11㎞, 8분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : 소화기8대 □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 소화기 ○사용불가 설비 : 없음 □사용불가설비 조치결과 :
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 교통사고 발생시 교통체증 및 유독가스 발생우려, 지진, 천재지변으로 터널 붕괴시 인명피해 우려됨 □제약요인 : 터널에 차량화재 발생시 유독가스 및 교통체증으로 진입에 어려움이 예상됨 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ 소화기 사용 초기 화재진화 및 터널붕괴시 관리사업소와 연계 신속하게 중장비 동원하여 인명 구조 실시
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 특이사항없음 □소방용수시설 현황 : 없음 □출동차량 부서 선정 위치 : 터널 정면 좌측 우측 선정(교통사고 주의), 차량후미 안전선 확보 □특수차 부서 가능여부 : 특수차 필요하지 않을 것으로 생각됨
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 소방활동정보카드(계획) 수정 보완하였음.
문 제 점				대 책(개선사항)
◦ 터널내 차량 교통사고 및 터널 붕괴시 유독 가스 발생 화재시 어려움이 예상됨				◦ 수시 및 정기 소방훈련으로 유사시 대피훈련 실시함(교통사고 발생 주의)

보고자 : 시흥119안전센터장   소방위  이 수 원