산불진화장비 종류

※제원관련 다소 상이할 수도 있으니 참고 하세요.

종 류		장비 제원 및 용도
이동식 동력펌프		▸품 목 명 : 소방용펌프 ▸규 격 : 15hp, 198cc ▸산불화재 시 소방차로부터 산악지역으로 연장 전개한 소방호스에 연결하여 원거리송수시스템에 사용하며, 단독으로도 사용가능함. 계곡물 또는 고인물을 활용할 수 있다 ※ 단점 : 무게로 인해 고지대까지 이동이 곤란함
이동식고압펌프 (소형)		▸본체중량 : 14Kg / 크기(㎝) : 길이39×높이30×폭32 / 8마력 ▸최대토출량 : 340리터 / 분 ▸정격토출량 : 120ℓ/분(양정 110m) ▸산림화재 대응의 기동성을 증대시키고, 원거리중계․송수를 위한 소형, 경량, 1인 조작이 용이한 고성능의 송수장치임. ▸산불화재 시 소방차로부터 산악지역으로 연장 전개한 소방호스에 연결하여 사용하며, 단독으로도 사용가능함.
이동식고압펌프 (중형)		▸본체중량 : 25Kg / 크기(㎝) : 길이58×높이36×폭37 / 10마력 ▸최대토출량 : 340리터 / 분(성능표 참조) ▸정격토출량 : 120ℓ/분(양정 180m) ▸산림화재 대응의 기동성을 증대시키고, 원거리중계․송수를 위한 소형, 경량, 1인 조작이 용이한 고성능의 송수장치임. ▸산불화재 시 소방차로부터 산악지역으로 연장 전개한 소방호스에 연결하여 사용하며, 단독으로도 사용가능함.
원거리 산불진화장비 (싹쓸이)		• 구성품 : 펌프, 엔진, 호스(40m), 분사건, 호스분배기, 호스정리기, 차량용 분배기 • 원거리송수시스템의 말단부에 연결하여 분사건으로 분사하여 산불을 진압하며, 단독으로도 사용가능함. ※ 계곡물 또는 고인물을 활용할 수 있음
등짐펌프		• 산불발생시 진압대원이 등에 지고 등반하여 수동으로 물을 분사하여 산불을 진압하는 장비(주로 잔화정리용으로 사용) ▸물통용량 : 15ℓ ▸총무게 : 2.4kg ※ 단점, 작업시간 이 짧다.

종    류

장비 제원 및 용도

산불진압용 고압펌프차

(소방펌프차 성능개선)

중형소방펌프차의 변속기(물펌프 인출동력과 별도)를 활용 고압플랜져펌프를 가동시켜 방수압력 80kg/㎠~150kg/㎠에 300m 이상 송수시켜 분사할 수 있는 장치를 장착 및 설치함.

▸펌프의 최대 방수량은 50ℓ/min

▸고압호스 150m를 수납한 고압호스릴 장치 부착

※ 고압펌프차 성능개선

일반 소방펌프차의 펌프 등을 고압(30kgf/㎠이상)송수가 가능하도록 성능

개선한 것으로, 별도의 고압호스를 사용하여야 함.

▸흡수측 : 메인밸브, 연성계를 30kgf/㎠용으로 교체

▸펌프측 : 소방펌프 커버 재질을 주철(GC200)에서 구상흑연주철(GCD450)로 교체

▸방수측 : 압력계를 50kgf/㎠용으로, 고무 벨로우즈식 플렉시블조인트를

홈조인트식으로 교체

▸기타 : 펌프배관, 엘보우, 패킹류를 사용압 40kgf/㎠용으로 교체

헬기

• 대형 산불화재 진압

산림청, 서울소방 및 중앙119구조대 소방헬기 활용 화재진화

기타

•체인톱, 헬기유도봉, 불갈퀴, 불털이개, 도끼, 삽, 낫, 곡괭이,

메가폰, 손전등, 쌍안경, 등산화, 아이젠, 헤드랜턴 등

[참  고]

산불진화 장비 부품

결합금속구등

• 한 개의 호스를 두 개로 분기 가능하며, 필요시 여닫는 기능

Y형연결구	흡입구40mm, 토출구25mm×2구
+자형연결구	흡입구65mm, 토출구40mm×2구, 65mm×1구
구경전환연결구	흡입구40mm, 토출구25mm
체크밸브	배수밸브부착
수관운반용지게	수관40mm 3본 또는 65mm2본수납용

고압용

호스 Ⅰ

• 80kgf/㎠ 내압에 견딜 수 있음

직경65mm 수관	길이30m, 내압력40㎏f/㎠이상
직경40mm 수관	길이30m, 내압력40㎏f/㎠이상
직경25mm 수관	길이30m, 내압력20㎏f/㎠이상

고압호스 Ⅱ

• 80kgf/㎠ 내압에 견딜 수 있음

노즐

(고압펌프용)

• 고압호스의 끝단에서 알맞게 사용

노즐(관창) : 25, 40, 65㎜

호스자켓

• 호스 파열시 사용