- 산불진압을 위한

소방차량 성능개선에 따른 시범훈련

높은 산 원거리 산불발생 지역에 고압의 중계방수로 소방용수를 신속하고 원활하게 공급하여 효과적으로 산불을 진화하기 위한 소방차량 성능개선에 따른 산불진화 시범훈련 임

Ⅰ		사업 현황

사업추진 개요

예  산 : 567,433천 원(푸른도시국 자연생태과)

기  간 : 2013. 3월~7월(2013. 7. 19 배정 완료)

집  행 : 541,987천 원(소방차개선 121,550천 원, 고압호스 등 382,735청 원, 단말기 37,702천 원)

잔  액 : 25,446천 원(산불 진화장비 추가구매 예정)

고압 소방펌프차 성능개선 현황

종 별	개선현황(대)		소방펌프 성능(최대압력)
	본 부	광 진	성능개선 전	성능개선 후
계	23	2
A-1 펌프	5	1	18㎏/㎠	18㎏/㎠~36㎏/㎠
A-2 펌프	16	1	20㎏/㎠	20㎏/㎠~40㎏/㎠
B-1 펌프	2	0

성능개선 서별 대수는 21개서 23대〈각서별 1대(광진,관악 : 2대) / 미개선 소방서 : 영등포(山없음), 도봉(기보유 2대)〉

성능개선 한 소방펌프의 최대압력은 지원차량의 중계방수 시 가능하며 사용시간 60분 사용 후 30분 쉼

고압소방호스 등 배정 현황

사 진
배정	명칭	소방호스			Y형 연결구		+자형 연결구	이경 유니온		관창		체크벨브		수관 운반용 지게	산불 지휘용 단말기
	규격	65A	40A	25A	65 ×40 ×40	40 ×25 ×25	65×65 ×40×40	65 ×40	40 ×25	40A	25A	65A	40A
본부 (21개서)	14종 1,869점	390	575	207	46	92	46	46	92	46	92	46	46	115	30
광진	162	35	50	18	4	8	4	4	8	4	8	4	4	10	1