삼성가압장(봉은배수지) 전기 안전진단 관련 배수지 수위 현황

2016. 9.22.(목) 01:00 ~ 03:00

구분 시간	정수장 모터펌프 가동 및 송수량				배수지 수위
					구의(5463)	강남(4968)
	암사(5747~5750)				아차산	삼성	봉은	반포	방배
	방배1			아차산
	(Hp/대)		송수량 (㎥/hr)	DB-4 송수량 (㎥/hr)
	1300×4 650×1	1400×4 720×1
9.22.(목) 01:00	주펌프 4대 조절펌프 1대		19,241	900	4.23	4.9	4.0	3.0	3.0
02:00	주펌프 4대 조절펌프 1대		19,282	900	4.45	4.9	4.6	3.4	3.2
03:00	주펌프 4대 조절펌프 1대		19,245	900	4.68	4.9	4.3	3.9	3.8